### - c -

- C : md5_ctx
- cable : mios32_midi_package_t
- calc : MINFS_fs_t
- CallBacks : UW_Window
- cap_opn2 : genesis_board_t
- cap_psg : genesis_board_t
- caption : UW_Window
- captionlen : UW_Window
- CardComdClasses : mios32_sdcard_csd_t
- CarrierPreviouslySeen : RXSTATUS
- cathodes_inv_mask : blm_config_t , blm_scalar_config_t
- CB : _Bulk_Only_CBW
- CBWCB : TCBW
- cc_number : mios32_midi_package_t
- cfg : mios32_enc_config_t , mios32_mf_config_t
- ch3_mode : opn2_chip_t
- ch3op1_block : opn2_chip_t
- ch3op1_dummy : opn2_chip_t
- ch3op1_fhireg : opn2_chip_t
- ch3op1_fnum_high : opn2_chip_t
- ch3op1_fnum_low : opn2_chip_t
- ch3op2_block : opn2_chip_t
- ch3op2_dummy : opn2_chip_t
- ch3op2_fhireg : opn2_chip_t
- ch3op2_fnum_high : opn2_chip_t
- ch3op2_fnum_low : opn2_chip_t
- ch3op3_block : opn2_chip_t
- ch3op3_dummy : opn2_chip_t
- ch3op3_fhireg : opn2_chip_t
- ch3op3_fnum_high : opn2_chip_t
- ch3op3_fnum_low : opn2_chip_t
- chaddr : dhcp_msg
- chan : opn2_chip_t
- changed : MINFS_block_buf_t
- char : _REG
- chn : mios32_midi_package_t
- chn_hz_v : aout_config_t
- chn_inverted : aout_config_t
- chunk_end : midi_track_t
- ciaddr : dhcp_msg
- cin : mios32_midi_package_t
- cin_cable : mios32_midi_package_t
- cLcd : CLcdView
- Click : UW_CallBack
- CLKRDY : _REG
- clust : _DIR_
- cluster : _tagFILEINFO
- CMD : sysex_state_t
- Cn : Matrix
- COCON : _REG
- COCON0 : _REG
- COCON1 : _REG
- COCON2 : _REG
- code : _tagLBR
- CodeViolation : RXSTATUS
- CollisionCount : TXSTATUS
- color_mode : blm_x_config_t
- colour_depth : mios32_lcd_parameters_t , mios32_lcd_bitmap_t
- COLOURS_RECEIVED : sysex_state_t
- COLSTAT : PHYREG
- COLUMNS_RECEIVED : sysex_state_t
- config : mf_state_t
- conn : dhcpc_state
- ContentProtectAppli : mios32_sdcard_csd_t
- control : mbnet_id_t
- ControlFrame : RXSTATUS , TXSTATUS
- CopyFlag : mios32_sdcard_csd_t
- CRCEN : _REG
- CRCError : RXSTATUS , TXSTATUS
- crtdate_h : _tagDIRENT
- crtdate_l : _tagDIRENT
- crttime_h : _tagDIRENT
- crttime_l : _tagDIRENT
- crttimetenth : _tagDIRENT
- CSDStruct : mios32_sdcard_csd_t
- csect : _FIL_ , file_t
- csize : _FATFS_
- CSUMEN : _REG
- csw : opl3_chip_t
- CTR : sysex_state_t
- curr_clust : file_t , _FIL_
- current_block_n : MINFS_file_t
- currentcluster : _tagDIRINFO
- currententry : _tagDIRINFO
- currentsector : _tagDIRINFO
- customCharset : CLcd
- cy : opl3_chip_t