<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node3" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga491031b2c4070b4a61d8b4e66e4c6222" title="MIOS32_ENC28J60_BankSel" alt="" coords="540,411,727,440"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga83afe9efa231064946b5b8a40e364680" title="MIOS32_ENC28J60_BFSReg" alt="" coords="803,411,989,440"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga4a03e7bf2410279651ce0437c01d62f8" title="MIOS32_ENC28J60_MAC_AddrSet" alt="" coords="245,297,464,327"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga62a8ba90be05ee8616b08a445cd9df5e" title="MIOS32_ENC28J60_WriteReg" alt="" coords="539,357,728,387"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i___m_i_d_i.html#gada04cfff22cc9a7702ece7886ccca83f" title="MIOS32_SPI_MIDI_Enabled" alt="" coords="545,251,721,280"/>
<area shape="rect" id="node21" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="539,197,728,227"/>
<area shape="rect" id="node26" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga89c5e971d01cdeed0798b467fff56b78" title="MIOS32_ENC28J60_MACPut" alt="" coords="804,40,988,69"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gab6e87ab08a15bbee7c00885d16ea1b69" title="MIOS32_ENC28J60_ReadETHReg" alt="" coords="247,92,463,121"/>
<area shape="rect" id="node32" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gaaaff4d26a34d7df223cf72ce0144cfff" title="MIOS32_ENC28J60_ReadMACReg" alt="" coords="524,555,743,584"/>
<area shape="rect" id="node35" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gac56d5ffd8d756845dc9c726928095ed2" title="MIOS32_ENC28J60_SendSystemReset" alt="" coords="513,144,753,173"/>
<area shape="rect" id="node41" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gab554c985b3ec09628b09aa67b554a228" title="MIOS32_ENC28J60_WritePHYReg" alt="" coords="247,452,463,481"/>
<area shape="rect" id="node47" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga41a429cba0f36c8c05ec0ef5873d6d0d" title="MIOS32_SPI_IO_Init" alt="" coords="288,607,421,636"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gaf170b29f7a5c4fc50100e63d95ed9250" title="MIOS32_ENC28J60_BFCReg" alt="" coords="803,300,989,329"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="1037,275,1205,304"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$group___m_i_o_s32___s_y_s.html#gae6c2655f023610e359a2e0d4ffed978e" title="MIOS32_SYS_SerialNumberGet" alt="" coords="535,304,732,333"/>
<area shape="rect" id="node37" href="$group___m_i_o_s32___d_e_l_a_y.html#ga4a62f99a75fe22d9d02f1dd635432a27" title="MIOS32_DELAY_Wait_uS" alt="" coords="813,196,979,225"/>
</map>
