### - m -

- matrix : UW_TouchScreen.c
- mbnet_state : mbnet.c
- midi_router_mclk_in : midi_router.c , midi_router.h
- midi_router_mclk_out : midi_router.c , midi_router.h
- midi_router_node : midi_router.c , midi_router.h
- MIOS32_IIC_unexpected_event : mios32_iic.c
- mios32_midi_expected_bytes_common : mios32_midi.c , mios32_midi.h
- mios32_midi_expected_bytes_system : mios32_midi.h , mios32_midi.c
- mios32_midi_pcktype_num_bytes : mios32_midi.c , mios32_midi.h
- mios32_midi_sysex_header : mios32_midi.c , mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_USBH_Callbacks : mios32_usb.c , mios32_usb_midi.c
- MODULE_X_global_var : module_x.c , module_x.h
- MSD_Bot_State : msd_bot.c , msd_bot.h
- MSD_Bulk_Data_Buff : msd_bot.c , msd_bot.h
- MSD_CBW : msd_bot.c , msd_bot.h
- MSD_CSW : msd_bot.c , msd_bot.h
- MSD_Data_Len : msd_bot.c , msd_bot.h
- MSD_Mass_Block_Count : msd_memory.c , msd_memory.h
- MSD_Mass_Block_Size : msd_memory.c , msd_memory.h
- MSD_MASS_ConfigDescriptor : msd_desc.c , msd_desc.h
- MSD_MASS_DeviceDescriptor : msd_desc.c , msd_desc.h
- MSD_Mass_Memory_Size : msd_memory.c , msd_memory.h
- MSD_MASS_StringInterface : msd_desc.h , msd_desc.c
- MSD_MASS_StringLangID : msd_desc.c , msd_desc.h
- MSD_MASS_StringProduct : msd_desc.c , msd_desc.h
- MSD_MASS_StringSerial : msd_desc.c , msd_desc.h
- MSD_MASS_StringVendor : msd_desc.h , msd_desc.c
- msd_memory_rd_led_ctr : msd_memory.c , msd_memory.h , blockdev_sd.c , blockdev.h
- msd_memory_wr_led_ctr : msd_memory.h , msd_memory.c , blockdev_sd.c , blockdev.h
- MSD_Mode_Sense10_data : msd_scsi_data.c , msd_scsi.h
- MSD_Mode_Sense6_data : msd_scsi.h , msd_scsi_data.c
- MSD_Page00_Inquiry_Data : msd_scsi.h , msd_scsi_data.c
- MSD_ReadCapacity10_Data : msd_scsi_data.c , msd_scsi.h
- MSD_ReadFormatCapacity_Data : msd_scsi.h , msd_scsi_data.c
- MSD_Scsi_Sense_Data : msd_scsi_data.c , msd_scsi.h
- MSD_Standard_Inquiry_Data : msd_scsi_data.c , msd_scsi.h
- MSD_Standard_Inquiry_Data2 : msd_scsi.h , msd_scsi_data.c