### - i -

- I2C_PERIPHERAL_FRQ : mios32_iic.c
- IDX2EP : mios32_usb_midi.c
- ILLEGAL_REQUEST : msd_scsi.h
- IMR_MSK : mios32_usb.c , usb_conf.h
- INIT_LIST_HEAD : list.h
- INITBUF : ff.c
- INT32 : calibrate.h
- INVALID_CMD_OPCODE : msc_scsi.c
- INVALID_COMMAND : msd_scsi.h
- INVALID_FIELD_IN_CDB : msc_scsi.c
- INVALID_FIELD_IN_PARAMETER_LIST : msd_scsi.h
- INVALID_FIELED_IN_COMMAND : msd_scsi.h
- IsDBCS1 : ff.h
- IsDBCS2 : ff.h
- IsLower : ff.h
- IsUpper : ff.h