### - m -

- M : jsw_rand.c
- MAADR1 : mios32_enc28j60_regs.h
- MAADR2 : mios32_enc28j60_regs.h
- MAADR3 : mios32_enc28j60_regs.h
- MAADR4 : mios32_enc28j60_regs.h
- MAADR5 : mios32_enc28j60_regs.h
- MAADR6 : mios32_enc28j60_regs.h
- MABBIPG : mios32_enc28j60_regs.h
- MACLCON1 : mios32_enc28j60_regs.h
- MACLCON2 : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON1 : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON1_MARXEN : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON1_PASSALL : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON1_RXPAUS : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON1_TXPAUS : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3 : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3_FRMLNEN : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3_FULDPX : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3_HFRMEN : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3_PADCFG0 : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3_PADCFG1 : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3_PADCFG2 : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3_PHDREN : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON3_TXCRCEN : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON4 : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON4_BPEN : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON4_DEFER : mios32_enc28j60_regs.h
- MACON4_NOBKOFF : mios32_enc28j60_regs.h
- MAIPGH : mios32_enc28j60_regs.h
- MAIPGL : mios32_enc28j60_regs.h
- MALLOC : UW_Config.h
- MAMXFLH : mios32_enc28j60_regs.h
- MAMXFLL : mios32_enc28j60_regs.h
- MANUAL_MOVE_CTR_RELOAD : mios32_mf.c
- MASS_STORAGE_RESET : msd.c
- MATRIX_NUM_ROWS : keyboard.c
- MAX72XX_NUM_CHAINS : max72xx.h
- MAX72XX_NUM_DEVICES_PER_CHAIN : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DECODE_MODE : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DIGIT0 : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DIGIT1 : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DIGIT2 : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DIGIT3 : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DIGIT4 : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DIGIT5 : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DIGIT6 : max72xx.h
- MAX72XX_REG_DIGIT7 : max72xx.h
- MAX72XX_REG_INTENSITY : max72xx.h
- MAX72XX_REG_NOP : max72xx.h
- MAX72XX_REG_SCAN_LIMIT : max72xx.h
- MAX72XX_REG_SHUTDOWN : max72xx.h
- MAX72XX_REG_TESTMODE : max72xx.h
- MAX72XX_SPI : max72xx.h
- MAX72XX_SPI_OUTPUTS_OD : max72xx.h
- MAX72XX_SPI_RC_PIN_CHAIN1 : max72xx.h
- MAX72XX_SPI_RC_PIN_CHAIN2 : max72xx.h
- MAX_LCDS : app_lcd.c
- MAX_PACKET_SIZE : msd.c
- MAX_PATH : dosfs.h
- MAX_X : conio.h , UWindows.c
- MAX_Y : conio.h , UWindows.c
- MBNET_CAN : mbnet_hal.c
- MBNET_CAN_IX : mbnet_hal.c
- MBNET_NODE_SCAN_RETRY : mbnet.h
- MBNET_REMAP_FUNC : mbnet_hal.c
- MBNET_RX_FIFO_SIZE : mbnet_hal.c
- MBNET_RX_PIN : mbnet_hal.c
- MBNET_RX_PORT : mbnet_hal.c
- MBNET_RXD_INIT : mbnet_hal.c
- MBNET_SLAVE_NODES_BEGIN : mbnet.h
- MBNET_SLAVE_NODES_END : mbnet.h
- MBNET_SLAVE_NODES_MAX : mbnet.h
- MBNET_TIMEOUT_CTR_MAX : mbnet.c
- MBNET_TX_PIN : mbnet_hal.c
- MBNET_TX_PORT : mbnet_hal.c
- MBNET_TXD_INIT : mbnet_hal.c
- MBR_Table : ff.h
- MD5_BLOCK_SIZE : md5.h
- md5_buffer : md5.c
- MD5_DIGEST_SIZE : md5.h
- md5_finish_ctx : md5.c
- md5_init_ctx : md5.c
- md5_process_block : md5.c
- md5_process_bytes : md5.c
- md5_read_ctx : md5.c
- MEDIUM_ERROR : msd_scsi.h
- MEDIUM_HAVE_CHANGED : msd_scsi.h
- MEDIUM_NOT_PRESENT : msd_scsi.h
- MEM16 : mios32_sys.c
- MEM32 : mios32_sys.c
- MEM8 : mios32_sys.c
- MICMD : mios32_enc28j60_regs.h
- MICMD_MIIRD : mios32_enc28j60_regs.h
- MICMD_MIISCAN : mios32_enc28j60_regs.h
- MICROVGA_PORT : microvga.c
- MID_PARSER_MAX_TRACKS : mid_parser.h
- MID_PARSER_META_BUFFER_SIZE : mid_parser.h
- MIDI_PORT_NUM_CLK_PORTS : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_CLK_PORTS_OSC : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_CLK_PORTS_SPIM : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_CLK_PORTS_UART : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_CLK_PORTS_USB : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_IN_PORTS : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_IN_PORTS_OSC : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_IN_PORTS_SPIM : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_IN_PORTS_UART : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_IN_PORTS_USB : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_OUT_PORTS : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_OUT_PORTS_OSC : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_OUT_PORTS_SPIM : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_OUT_PORTS_UART : midi_port.h
- MIDI_PORT_NUM_OUT_PORTS_USB : midi_port.h
- MIDI_ROUTER_COMBINED_WITH_SEQ : midi_router.h
- MIDI_ROUTER_NUM_NODES : midi_router.h
- MIDI_ROUTER_SYSEX_BUFFER_SIZE : midi_router.h
- MINFS_BLOCK_EOC : minfs.h
- MINFS_BLOCK_NULL : minfs.h
- MINFS_ERROR_BAD_MODE : minfs.h
- MINFS_ERROR_BLOCK_N : minfs.h
- MINFS_ERROR_BLOCK_SIZE : minfs.h
- MINFS_ERROR_BNP : minfs.h
- MINFS_ERROR_FILE_CHAIN : minfs.h
- MINFS_ERROR_FILE_EXISTS : minfs.h
- MINFS_ERROR_FILE_ID : minfs.h
- MINFS_ERROR_FILE_NOT_EXISTS : minfs.h
- MINFS_ERROR_FILE_SIG : minfs.h
- MINFS_ERROR_FS_SIG : minfs.h
- MINFS_ERROR_NO_BUFFER : minfs.h
- MINFS_ERROR_NUM_BLOCKS : minfs.h
- MINFS_ERROR_PEC : minfs.h
- MINFS_FILE_INDEX : minfs.h
- MINFS_FILE_NULL : minfs.h
- MINFS_FILE_SIG : minfs.h
- MINFS_FLAGMASK_PEC : minfs.h
- MINFS_FLAGS_NOPEC : minfs.h
- MINFS_FLAGS_PEC16 : minfs.h
- MINFS_FLAGS_PEC32 : minfs.h
- MINFS_FLAGS_PEC8 : minfs.h
- MINFS_FS_SIG : minfs.h
- MINFS_MAX_BLOCKSIZE_EXP : minfs.h
- MINFS_MAX_FILE_ID : minfs.h
- MINFS_MAX_NUMBLOCKS : minfs.h
- MINFS_MIN_BLOCKSIZE_EXP : minfs.h
- MINFS_MODE_FFID_FIRST : minfs.h
- MINFS_MODE_FFID_NEXT : minfs.h
- MINFS_RW_MODE_READ : minfs.c
- MINFS_RW_MODE_WRITE : minfs.c
- MINFS_SEEK_END : minfs.h
- MINFS_STATUS_EOF : minfs.h
- MINFS_STATUS_FULL : minfs.h
- MIOS32_AIN_CHANNEL_MASK : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_DEADBAND : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_DEADBAND_IDLE : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_IDLE_CTR : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_MUX0_PIN : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_MUX0_PORT : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_MUX1_PIN : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_MUX1_PORT : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_MUX2_PIN : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_MUX2_PORT : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_MUX_PINS : mios32_ain.h
- MIOS32_AIN_OVERSAMPLING_RATE : mios32_ain.h
- MIOS32_COM_DEBUG_PORT : mios32_com.h
- MIOS32_COM_DEFAULT_PORT : mios32_com.h
- MIOS32_DELAY_TIMER : mios32_delay.c
- MIOS32_DELAY_TIMER_RCC : mios32_delay.c
- MIOS32_ENC28J60_FULL_DUPLEX : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_MAX_FRAME_SIZE : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_MUTEX_GIVE : mios32_enc28j60.c
- MIOS32_ENC28J60_MUTEX_TAKE : mios32_enc28j60.c
- MIOS32_ENC28J60_MY_MAC_ADDR1 : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_MY_MAC_ADDR2 : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_MY_MAC_ADDR3 : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_MY_MAC_ADDR4 : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_MY_MAC_ADDR5 : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_MY_MAC_ADDR6 : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_SPI : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC28J60_SPI_RC_PIN : mios32_enc28j60.h
- MIOS32_ENC_NUM_MAX : mios32_enc.h
- MIOS32_I2S_AUDIO_FREQ : mios32_i2s.h
- MIOS32_I2S_CK_PIN : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_CK_PINSRC : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_CK_PORT : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_CLK_INIT : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_DATA_FORMAT : mios32_i2s.h
- MIOS32_I2S_DIV2 : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_DMA_CHN : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_DMA_REQ : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_MCLK_ENABLE : mios32_i2s.h
- MIOS32_I2S_MCLK_INIT : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_MCLK_PIN : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_MCLK_PINSRC : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_MCLK_PORT : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_PERIPHERAL_FRQ : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_SD_PIN : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_SD_PINSRC : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_SD_PORT : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_SDA_INIT : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_STANDARD : mios32_i2s.h
- MIOS32_I2S_WS_INIT : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_WS_PIN : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_WS_PINSRC : mios32_i2s.c
- MIOS32_I2S_WS_PORT : mios32_i2s.c
- MIOS32_IIC0_BUS_FREQUENCY : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC0_DUTYCYCLE : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC0_SCL_AF : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC0_SCL_PIN : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC0_SCL_PORT : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC0_SDA_AF : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC0_SDA_PIN : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC0_SDA_PORT : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC1_BUS_FREQUENCY : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC1_DUTYCYCLE : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC1_SCL_AF : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC1_SCL_PIN : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC1_SCL_PORT : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC1_SDA_AF : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC1_SDA_PIN : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC1_SDA_PORT : mios32_iic.c
- MIOS32_IIC2_BUS_FREQUENCY : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_BS0_SIZE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS1_SIZE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS2_SIZE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS3_SIZE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS4_SIZE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS5_SIZE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS6_SIZE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS7_SIZE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS_ADDR_BASE : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS_NUM : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_BS_PORT : mios32_iic_bs.h
- MIOS32_IIC_ERROR_ARBITRATION_LOST : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_BUS : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_GENERAL : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_INVALID_PORT : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_PREV_OFFSET : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_RX_BUFFER_OVERRUN : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_SLAVE_NOT_CONNECTED : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_TIMEOUT : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_UNEXPECTED_EVENT : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_ERROR_UNSUPPORTED_TRANSFER_TYPE : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_MIDI_ADDR_BASE : mios32_iic_midi.h
- MIOS32_IIC_MIDI_NUM : mios32_iic_midi.h
- MIOS32_IIC_MIDI_PORT : mios32_iic_midi.h
- MIOS32_IIC_NUM : mios32_iic.h
- MIOS32_IIC_TIMEOUT_VALUE : mios32_iic.h
- MIOS32_IRQ_AIN_DMA_PRIORITY : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_GLOBAL_DMA_PRIORITY : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_I2S_DMA_PRIORITY : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_IIC_ER_PRIORITY : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_IIC_EV_PRIORITY : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_PRIGROUP : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_PRIO_HIGH : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_PRIO_HIGHEST : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_PRIO_LOW : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_PRIO_MID : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_SPI_DMA_PRIORITY : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_UART_PRIORITY : mios32_irq.h
- MIOS32_IRQ_USB_PRIORITY : mios32_irq.h
- MIOS32_LCD_BOOT_MSG_DELAY : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_BOOT_MSG_LINE1 : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_BOOT_MSG_LINE2 : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_FONT_BITMAP_IX : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_FONT_HEIGHT_IX : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_FONT_OFFSET_IX : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_FONT_WIDTH_IX : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_FONT_X0_IX : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_MAX_MAP_LINES : mios32_lcd.h
- MIOS32_MF_NUM : mios32_mf.h
- MIOS32_MF_SPI : mios32_mf.h
- MIOS32_MF_SPI_RC_PIN : mios32_mf.h
- MIOS32_MIDI_DEBUG_PORT : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_DEFAULT_PORT : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_ACK : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DEBUG : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_ADDR_NOT_ALIGNED : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_BS_NOT_AVAILABLE : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_FRAME_ERROR : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_INVALID_COMMAND : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_LESS_BYTES_THAN_EXP : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_MIDI_TIMEOUT : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_MORE_BYTES_THAN_EXP : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_OVERRUN : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_PROG_ID_NOT_ALLOWED : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_UNKNOWN_QUERY : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_UNSUPPORTED_DEBUG : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_WRITE_ACCESS : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_WRITE_FAILED : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_WRONG_ADDR_RANGE : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_WRONG_CHECKSUM : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_DISACK_WRONG_DEBUG_CMD : mios32_midi.h
- MIOS32_OSC_DEBUG_MSG : mios32_osc.h
- MIOS32_OSC_MAX_ARGS : mios32_osc.h
- MIOS32_OSC_MAX_PATH_PARTS : mios32_osc.h
- MIOS32_SDCARD_MUTEX_GIVE : mios32_sdcard.c
- MIOS32_SDCARD_MUTEX_TAKE : mios32_sdcard.c
- MIOS32_SDCARD_SPI : mios32_sdcard.h
- MIOS32_SDCARD_SPI_PRESCALER : mios32_sdcard.c
- MIOS32_SDCARD_SPI_RC_PIN : mios32_sdcard.h
- MIOS32_SPI0_DMA_IRQ_CHANNEL : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_IRQHANDLER_FUNC : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_RX_CHN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_RX_IRQ_FLAGS : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_RX_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_RX_REQ : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_TX_CHN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_TX_IRQ_FLAGS : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_TX_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_DMA_TX_REQ : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_IN_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_MISO_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_MISO_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_MISO_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_MISO_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_MOSI_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_MOSI_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_MOSI_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_MOSI_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_OD_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_PP_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK1_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK1_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK1_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK1_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK1_SET : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK2_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK2_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK2_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK2_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_RCLK2_SET : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_SCLK_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_SCLK_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_SCLK_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI0_SCLK_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_IRQ_CHANNEL : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_IRQHANDLER_FUNC : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_RX_CHN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_RX_IRQ_FLAGS : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_RX_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_RX_REQ : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_TX_CHN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_TX_IRQ_FLAGS : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_TX_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_DMA_TX_REQ : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_IN_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_MISO_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_MISO_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_MISO_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_MISO_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_MOSI_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_MOSI_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_MOSI_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_MOSI_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_OD_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_PP_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK1_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK1_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK1_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK1_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK1_SET : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK2_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK2_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK2_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK2_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_RCLK2_SET : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_SCLK_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_SCLK_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_SCLK_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI1_SCLK_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_DMA_IRQ_CHANNEL : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_DMA_IRQHANDLER_FUNC : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_DMA_RX_CHN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_DMA_RX_IRQ_FLAGS : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_DMA_RX_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_DMA_TX_CHN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_DMA_TX_IRQ_FLAGS : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_DMA_TX_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_GET_MISO : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_IN_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_MISO_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_MISO_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_MISO_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_MISO_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_MOSI_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_MOSI_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_MOSI_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_MOSI_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_OD_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_PP_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_PTR : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK1_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK1_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK1_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK1_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK1_SET : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK2_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK2_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK2_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK2_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_RCLK2_SET : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_SCLK_AF : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_SCLK_INIT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_SCLK_PIN : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_SCLK_PORT : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_SET_MOSI : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_SET_SCLK_0 : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI2_SET_SCLK_1 : mios32_spi.c
- MIOS32_SPI_MIDI_MUTEX_GIVE : mios32_spi_midi.c
- MIOS32_SPI_MIDI_MUTEX_TAKE : mios32_spi_midi.c
- MIOS32_SPI_MIDI_NUM_PORTS : mios32_spi_midi.h
- MIOS32_SPI_MIDI_RX_RINGBUFFER_SIZE : mios32_spi_midi.h
- MIOS32_SPI_MIDI_SCAN_BUFFER_SIZE : mios32_spi_midi.h
- MIOS32_SPI_MIDI_SPI : mios32_spi_midi.h
- MIOS32_SPI_MIDI_SPI_PRESCALER : mios32_spi_midi.h
- MIOS32_SPI_MIDI_SPI_RC_PIN : mios32_spi_midi.h
- MIOS32_SPI_MIDI_USE_MUTEX : mios32_spi_midi.c
- MIOS32_SRIO_NUM_DOUT_PAGES : mios32_srio.h
- MIOS32_SRIO_NUM_SR : mios32_srio.h
- MIOS32_SRIO_OUTPUTS_OD : mios32_srio.h
- MIOS32_SRIO_SPI : mios32_srio.h
- MIOS32_SRIO_SPI_RC_PIN : mios32_srio.h
- MIOS32_SRIO_SPI_RC_PIN2 : mios32_srio.h
- MIOS32_SYS_CPU_FREQUENCY : mios32_sys.h
- MIOS32_SYS_STM32_DBGMCU_CR : mios32_sys.h
- MIOS32_UART0 : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_ASSIGNMENT : mios32_uart.h
- MIOS32_UART0_BAUDRATE : mios32_uart.h
- MIOS32_UART0_IRQ_CHANNEL : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_IRQHANDLER_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_REMAP_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_RX_INIT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_RX_PIN : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_RX_PORT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_TX_INIT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_TX_OD : mios32_uart.h
- MIOS32_UART0_TX_PIN : mios32_uart.c
- MIOS32_UART0_TX_PORT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1 : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_ASSIGNMENT : mios32_uart.h
- MIOS32_UART1_BAUDRATE : mios32_uart.h
- MIOS32_UART1_IRQ_CHANNEL : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_IRQHANDLER_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_REMAP_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_RX_INIT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_RX_PIN : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_RX_PORT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_TX_INIT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_TX_OD : mios32_uart.h
- MIOS32_UART1_TX_PIN : mios32_uart.c
- MIOS32_UART1_TX_PORT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2 : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_ASSIGNMENT : mios32_uart.h
- MIOS32_UART2_BAUDRATE : mios32_uart.h
- MIOS32_UART2_IRQ_CHANNEL : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_IRQHANDLER_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_REMAP_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_RX : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_RX_INIT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_RX_IRQ_CHANNEL : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_RX_IRQHANDLER_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_RX_PIN : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_RX_PORT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_TX : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_TX_INIT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_TX_IRQ_CHANNEL : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_TX_IRQHANDLER_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_TX_OD : mios32_uart.h
- MIOS32_UART2_TX_PIN : mios32_uart.c
- MIOS32_UART2_TX_PORT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3 : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_ASSIGNMENT : mios32_uart.h
- MIOS32_UART3_BAUDRATE : mios32_uart.h
- MIOS32_UART3_IRQ_CHANNEL : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_IRQHANDLER_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_REMAP_FUNC : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_RX_INIT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_RX_PIN : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_RX_PORT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_TX_INIT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_TX_OD : mios32_uart.h
- MIOS32_UART3_TX_PIN : mios32_uart.c
- MIOS32_UART3_TX_PORT : mios32_uart.c
- MIOS32_UART_NUM : mios32_uart.h
- MIOS32_UART_RX_BUFFER_SIZE : mios32_uart.h
- MIOS32_UART_TX_BUFFER_SIZE : mios32_uart.h
- MIOS32_USB_BTABLE_ADDRESS : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_COM_CC_INTERFACE_IX : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_COM_CD_INTERFACE_IX : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_COM_DATA_IN_SIZE : mios32_usb_com.h
- MIOS32_USB_COM_DATA_OUT_SIZE : mios32_usb_com.h
- MIOS32_USB_COM_INT_IN_SIZE : mios32_usb_com.h
- MIOS32_USB_COM_INTERFACE_OFFSET : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_COM_NUM : mios32_usb_com.h
- MIOS32_USB_COM_NUM_INTERFACES : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_COM_SIZ_CONFIG_DESC : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_ENDP0_RXADDR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_ENDP0_TXADDR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_ENDP1_TXADDR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_ENDP2_RXADDR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_ENDP3_RXADDR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_ENDP4_TXADDR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_ENDP5_TXADDR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_EP_NUM : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_MIDI_AC_INTERFACE_IX : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_MIDI_AS_INTERFACE_IX : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_MIDI_DATA_IN_EP : mios32_usb_midi.h
- MIOS32_USB_MIDI_DATA_IN_SIZE : mios32_usb_midi.h
- MIOS32_USB_MIDI_DATA_OUT_EP : mios32_usb_midi.h
- MIOS32_USB_MIDI_DATA_OUT_SIZE : mios32_usb_midi.h
- MIOS32_USB_MIDI_INTERFACE_OFFSET : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_MIDI_NUM_INTERFACES : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_MIDI_NUM_PORTS : mios32_usb_midi.h
- MIOS32_USB_MIDI_RX_BUFFER_SIZE : mios32_usb_midi.h
- MIOS32_USB_MIDI_SIZ_CLASS_DESC : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_MIDI_SIZ_CLASS_DESC_SINGLE_USB : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_MIDI_SIZ_CONFIG_DESC : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_MIDI_SIZ_CONFIG_DESC_SINGLE_USB : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_MIDI_TX_BUFFER_SIZE : mios32_usb_midi.h
- MIOS32_USB_MIDI_USE_AC_INTERFACE : mios32_usb_midi.h
- MIOS32_USB_NUM_INTERFACES : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_PRODUCT_ID : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_PRODUCT_STR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_SIZ_CONFIG_DESC : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_SIZ_CONFIG_DESC_SINGLE_USB : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_SIZ_DEVICE_DESC : mios32_usb.c
- MIOS32_USB_VENDOR_ID : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_VENDOR_STR : mios32_usb.h
- MIOS32_USB_VERSION_ID : mios32_usb.h
- MIRDH : mios32_enc28j60_regs.h
- MIRDL : mios32_enc28j60_regs.h
- MIREGADR : mios32_enc28j60_regs.h
- MISCOMPARE : msd_scsi.h
- MISTAT : mios32_enc28j60_regs.h
- MISTAT_BUSY : mios32_enc28j60_regs.h
- MISTAT_NVALID : mios32_enc28j60_regs.h
- MISTAT_SCAN : mios32_enc28j60_regs.h
- MIWRH : mios32_enc28j60_regs.h
- MIWRL : mios32_enc28j60_regs.h
- MMC_GET_CID : diskio.h
- MMC_GET_CSD : diskio.h
- MMC_GET_OCR : diskio.h
- MMC_GET_SDSTAT : diskio.h
- MMC_GET_TYPE : diskio.h
- MODE_SENSE10_DATA_LEN : msd_scsi.h
- MODE_SENSE6_DATA_LEN : msd_scsi.h
- MSC_BULK_IN_EP : msc_bot.h
- MSC_BULK_OUT_EP : msc_bot.h
- MSD_BTABLE_ADDRESS : msd.h
- MSD_BULK_MAX_PACKET_SIZE : msd.h
- MSD_ENDP0_RXADDR : msd.h
- MSD_ENDP0_TXADDR : msd.h
- MSD_ENDP1_TXADDR : msd.h
- MSD_ENDP2_RXADDR : msd.h
- MSD_EP_NUM : msd.h
- MSD_IMR_MSK : msd.c
- MSD_MASS_SIZ_CONFIG_DESC : msd_desc.h
- MSD_MASS_SIZ_DEVICE_DESC : msd_desc.h
- MSD_MASS_SIZ_STRING_INTERFACE : msd_desc.h
- MSD_MASS_SIZ_STRING_LANGID : msd_desc.h
- MSD_MASS_SIZ_STRING_PRODUCT : msd_desc.h
- MSD_MASS_SIZ_STRING_SERIAL : msd_desc.h
- MSD_MASS_SIZ_STRING_VENDOR : msd_desc.h
- MSD_NUM_LUN : msd.h
- MSD_SCSI_Mode_Select10_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Mode_Select6_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Prevent_Removal_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Read12_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Read16_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Read6_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_READ_CAPACITY16_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Send_Diagnostic_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Verify12_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Verify16_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Write12_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Write16_Cmd : msd_scsi.h
- MSD_SCSI_Write6_Cmd : msd_scsi.h
- MSG : midimon.c
- MUTEX_UIP_GIVE : uip_task.h
- MUTEX_UIP_TAKE : uip_task.h
- MY_GATEWAY : uip_task.h
- MY_IP_ADDRESS : uip_task.h
- MY_NETMASK : uip_task.h