### - b -

- B : md5_ctx
- BackpressureApplied : TXSTATUS
- base : iic_rec_t
- bCBLength : _Bulk_Only_CBW
- bCBWCBLength : TCBW
- bCBWLun : TCBW
- BCEN : _REG
- bCharFormat : TLineCoding
- bColorB : CLcd
- bColorG : CLcd
- bColorR : CLcd
- bControl : TCDB6
- bd : opl3_chip_t
- bDataBits : TLineCoding
- beat : midi_clk_pos_t
- BISTST : _REG
- bitrate : LINE_CODING
- bits : TXSTATUS , RXSTATUS
- bkboot_h : _tagEBPB32
- bkboot_l : _tagEBPB32
- bLength : TCDB6
- blm : sysex_state_t
- block : opn2_channel_t , opl3_channel_t
- block_data_len : MINFS_fs_calc_t
- block_n : MINFS_block_buf_t
- block_size : MINFS_fs_info_t
- bLUN : _Bulk_Only_CBW
- bmCBWFlags : TCBW
- bmCSWStatus : TCSW
- bmFlags : _Bulk_Only_CBW
- Bn : Matrix
- board : genesis_t
- bootcode : _tagMBR
- bOperationCode : TCDB6
- bp_size : MINFS_fs_calc_t
- bParityType : TLineCoding
- bpb : _tagLBR
- BPEN : _REG
- break_inverted : keyboard_config_t
- break_is_make : keyboard_config_t
- Broadcast : TXSTATUS , RXSTATUS
- BSEL0 : _REG
- BSEL1 : _REG
- bStatus : _Bulk_Only_CSW
- btn_first_din_sr : blm_x_config_t
- BtnDwn : UW_ListBox
- BtnUp : UW_ListBox
- buf : _FIL_
- BUFER : _REG
- buffer : md5_ctx
- buffer_ix : iic_rec_t
- buffer_len : iic_rec_t
- buflen : md5_ctx
- BUSY : transfer_state_t , _REG
- ButtonPress : UW_CallBack
- ByteCount : RXSTATUS , TXSTATUS
- bytepersec_h : _tagBPB
- bytepersec_l : _tagBPB
- bytes : mbnet_msg_t
- BytesTransmittedOnWire : TXSTATUS