<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___c_o_m.html#g74bb338d844d1a9b2cdf6e46b98cd3f6" title="MIOS32_COM_SendBuffer_NonBlocking" alt="" coords="344,53,581,77">
<area shape="rect" href="$printf-stdarg_8c.html#7408e892dd48c6ce39b5821d917a3dd2" title="vsprintf" alt="" coords="432,101,493,125">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t.html#g9caba80d0beff3b0eb072d70820845d6" title="MIOS32_UART_TxBufferPutMore_NonBlocking" alt="" coords="643,29,915,53">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_s_b___c_o_m.html#gb0e3a65729c51b16ef32695ac814a064" title="MIOS32_USB_COM_TxBufferPutMore_NonBlocking" alt="" coords="629,77,928,101">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#gf120e75527ddf938d55b8504aaa44a44" title="MIOS32_IRQ_Disable" alt="" coords="977,5,1113,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#g277a766732d6882cad13a4d6c7e03d03" title="MIOS32_IRQ_Enable" alt="" coords="979,53,1112,77">
