<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___d_e_l_a_y.html#g4a62f99a75fe22d9d02f1dd635432a27" title="MIOS32_DELAY_Wait_uS" alt="" coords="252,5,412,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_d_c_a_r_d.html#gf9dae6d1c88d7b32241e4fbe87d0037c" title="MIOS32_SDCARD_SendSDCCmd" alt="" coords="229,128,435,152">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gfa4ea61a948eab9ce0a778b6b010a5d4" title="MIOS32_SPI_RC_PinSet" alt="" coords="488,92,643,116">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="483,177,648,201">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="239,227,425,251">
