### - s -

- SCS_LCD_CHARSET_HBars : scs_lcd.h
- SCS_LCD_CHARSET_Menu : scs_lcd.h
- SCS_LCD_CHARSET_None : scs_lcd.h
- SCS_LCD_CHARSET_VBars : scs_lcd.h
- SCS_MENU_CHOICE : scs.h
- SCS_MENU_PARAMETERS : scs.h
- SCS_MENU_STATE_EDIT_BROWSER : scs.h
- SCS_MENU_STATE_EDIT_IP : scs.h
- SCS_MENU_STATE_EDIT_ITEM : scs.h
- SCS_MENU_STATE_EDIT_STRING : scs.h
- SCS_MENU_STATE_INSIDE_PAGE : scs.h
- SCS_MENU_STATE_MAINPAGE : scs.h
- SCS_MENU_STATE_SELECT_PAGE : scs.h
- SCS_MSG_DELAYED_ACTION_L : scs.h
- SCS_MSG_DELAYED_ACTION_R : scs.h
- SCS_MSG_ERROR_L : scs.h
- SCS_MSG_ERROR_R : scs.h
- SCS_MSG_L : scs.h
- SCS_MSG_R : scs.h
- SEQ_BPM_MODE_Auto : seq_bpm.h
- SEQ_BPM_MODE_Master : seq_bpm.h
- SEQ_BPM_MODE_Slave : seq_bpm.h
- SEQ_BPM_RUN_MODE_Armed : seq_bpm.h
- SEQ_BPM_RUN_MODE_Clocked : seq_bpm.h
- SEQ_BPM_RUN_MODE_Off : seq_bpm.h
- SEQ_MIDI_OUT_CCEvent : seq_midi_out.h
- SEQ_MIDI_OUT_ClkEvent : seq_midi_out.h
- SEQ_MIDI_OUT_OffEvent : seq_midi_out.h
- SEQ_MIDI_OUT_OnEvent : seq_midi_out.h
- SEQ_MIDI_OUT_OnOffEvent : seq_midi_out.h
- SEQ_MIDI_OUT_TempoEvent : seq_midi_out.h
- SLOW : mios32_enc.h
- SPIM0 : mios32_midi.h
- SPIM1 : mios32_midi.h
- SPIM2 : mios32_midi.h
- SPIM3 : mios32_midi.h
- SPIM4 : mios32_midi.h
- SPIM5 : mios32_midi.h
- SPIM6 : mios32_midi.h
- SPIM7 : mios32_midi.h
- SUSPENDED : mios32_usb.c
- SYSEX_CMD_STATE_BEGIN : blm_scalar_master.c
- SYSEX_CMD_STATE_CONT : blm_scalar_master.c
- SYSEX_CMD_STATE_END : blm_scalar_master.c