### - d -

- D : md5_ctx
- dac_enable : opn2_chip_t
- dac_high : opn2_chip_t
- dac_low : opn2_chip_t
- dac_override : opn2_chip_t
- dacenablereg : opn2_chip_t
- data : mbnet_msg_t
- data_h : mbnet_msg_t
- data_l : mbnet_msg_t
- data_ptr : MINFS_file_t
- data_ptr_block_offset : MINFS_file_t
- dataarea : _tagVOLINFO
- database : _FATFS_
- datatype : LINE_CODING
- dDataLength : _Bulk_Only_CBW
- dDataResidue : _Bulk_Only_CSW
- deadband : mios32_mf_config_t
- debounce_delay : blm_config_t , blm_scalar_config_t , blm_x_config_t
- dec1amreg : opn2_operator_t
- dec2reg : opn2_operator_t
- decay : opl3_operator_t , sid_voice_t
- decay1rate : opn2_operator_t
- decay2rate : opn2_operator_t
- decaylevel : opn2_operator_t
- decinc : enc_state_t
- default_router : dhcpc_state
- DEFER : _REG
- delay_fastest : keyboard_config_t
- delay_fastest_black_keys : keyboard_config_t
- delay_fastest_release : keyboard_config_t
- delay_fastest_release_black_keys : keyboard_config_t
- delay_key : keyboard_config_t
- delay_slowest : keyboard_config_t
- delay_slowest_release : keyboard_config_t
- depressed : notestack_item_t
- dest : opl3_channel_t
- detune : opn2_operator_t
- DeviceSize : mios32_sdcard_csd_t
- DeviceSizeMul : mios32_sdcard_csd_t
- din : blm_scalar_config_t
- din_inverted : keyboard_config_t
- din_key_offset : keyboard_config_t
- din_l_sr : blm_config_t
- din_r_sr : blm_config_t
- din_sr1 : keyboard_config_t
- din_sr2 : keyboard_config_t
- dir : _DIR_
- dir_ptr : _FIL_ , file_t
- dir_sect : _FIL_ , file_t
- dirbase : _FATFS_
- direct_control : mf_state_t
- direction : mf_state_t
- diroffset : _tagFILEINFO
- dirsector : _tagFILEINFO
- Divider : Matrix
- dlc : mbnet_packet_t
- DMAIE : _REG
- DMAIF : _REG
- DMAST : _REG
- Dn : Matrix
- dnsaddr : dhcpc_state
- Done : TXSTATUS
- dosustain : opl3_operator_t
- dout : blm_scalar_config_t
- dout_cathodes : blm_scalar_config_t
- dout_cathodes_sr1 : blm_config_t
- dout_cathodes_sr2 : blm_config_t
- dout_l1_sr : blm_config_t
- dout_l2_sr : blm_config_t
- dout_l3_sr : blm_config_t
- dout_r1_sr : blm_config_t
- dout_r2_sr : blm_config_t
- dout_r3_sr : blm_config_t
- dout_sr1 : keyboard_config_t
- dout_sr2 : keyboard_config_t
- down : mf_state_t
- DPXSTAT : PHYREG
- DribbleNibble : RXSTATUS
- drive : _FATFS_
- dsect : _FIL_ , file_t
- dSignature : _Bulk_Only_CSW , _Bulk_Only_CBW
- DSRImpl : mios32_sdcard_csd_t
- dst_chn : midi_router_node_entry_t
- dst_port : midi_router_node_entry_t
- dTag : _Bulk_Only_CBW , _Bulk_Only_CSW
- dummy : sid_voice_t , mf_state_t , opl3_operator_t , opl3_channel_t , opl3_chip_t , psg_square_t , sid_cs_pin_t
- dummy1 : genesis_board_t , psg_noise_t
- dummy1_cable : mios32_midi_package_t
- dummy1_chn : mios32_midi_package_t
- dummy1_event : mios32_midi_package_t
- dummy2 : genesis_board_t , opl3_chip_t , opn2_chip_t , opl3_channel_t
- dummy2_cable : mios32_midi_package_t
- dummy2_chn : mios32_midi_package_t
- dummy2_cin : mios32_midi_package_t
- dummy2_event : mios32_midi_package_t
- dummy3 : mios32_midi_package_t , opn2_operator_t
- dummy3_cable : mios32_midi_package_t
- dummy3_chn : mios32_midi_package_t
- dummy3_cin : mios32_midi_package_t
- dummy3_event : mios32_midi_package_t
- dummy4 : opn2_operator_t
- dummy5 : opn2_operator_t , opn2_chip_t
- dummy6 : opn2_operator_t
- dummy7 : opn2_operator_t
- dummy8 : opn2_chip_t
- dummy9 : opn2_operator_t
- dummy_v1 : sid_regs_t
- dummy_v1_2 : sid_regs_t
- dummy_v2 : sid_regs_t
- dummya : opn2_channel_t
- dummyb : opn2_chip_t , opn2_channel_t
- dummyb4 : opn2_channel_t
- dummyc : opn2_chip_t
- dwCBWDataTransferLength : TCBW
- dwCBWSignature : TCBW
- dwCBWTag : TCBW
- dwCSWDataResidue : TCSW
- dwCSWSignature : TCSW
- dwCSWTag : TCSW
- dwDTERate : TLineCoding