### - o -

- OEM_AppliID : mios32_sdcard_cid_t
- oemid : _tagLBR
- op : dhcp_msg , opn2_channel_t
- opl3mode : opl3_chip_t
- opn2 : genesis_t
- opn2_irq : genesis_board_t
- options : dhcp_msg
- org_clust : _FIL_ , file_t
- original_path : mios32_osc_args_t
- original_value : aout_channel_t
- os_flags : MINFS_fs_info_t
- osc_method : mios32_osc_search_tree_t
- out3 : opl3_channel_t
- out4 : opl3_channel_t
- out_l : opn2_channel_t
- out_r : opn2_channel_t