Here is a list of all struct and union fields with links to the structures/unions they belong to:

### - s -

- s_size : _FATFS_
- SCAN : _REG
- scan_optimized : keyboard_config_t
- scan_release_velocity : keyboard_config_t
- scan_velocity : keyboard_config_t
- sclust : _DIR_
- scratch : _tagDIRINFO
- sd : opl3_chip_t
- seconds : mios32_osc_timetag_t , mios32_sys_time_t , mtc_pos_t
- secperclus : _tagBPB , _tagVOLINFO
- secperfat : _tagVOLINFO
- secperfat_h : _tagBPB
- secperfat_l : _tagBPB
- secpertrk_h : _tagBPB
- secpertrk_l : _tagBPB
- secs : dhcp_msg
- sect : _DIR_
- sectors_l_0 : _tagBPB
- sectors_l_1 : _tagBPB
- sectors_l_2 : _tagBPB
- sectors_l_3 : _tagBPB
- sectors_s_h : _tagBPB
- sectors_s_l : _tagBPB
- sects_fat : _FATFS_
- selected_row : keyboard_config_t
- selectFunct : scs_menu_item_t
- serial_0 : _tagEBPB , _tagEBPB32
- serial_1 : _tagEBPB , _tagEBPB32
- serial_2 : _tagEBPB , _tagEBPB32
- serial_3 : _tagEBPB , _tagEBPB32
- serverid : dhcpc_state
- setCLcd: : CLcdView
- setFunct : scs_menu_item_t
- setLcdBColor() : CLcd , CLcdView , CLcd
- setLcdBorder : CLcdView
- setLcdCharHeight : CLcdView
- setLcdCharWidth : CLcdView
- setLcdColumns() : CLcd , CLcdView , CLcd
- setLcdCursorX() : CLcd , CLcdView , CLcd
- setLcdCursorY() : CLcd , CLcdView , CLcd
- setLcdFColor() : CLcd , CLcdView , CLcd
- setLcdLines() : CLcd , CLcdView , CLcd
- setLcdOffsetColumns : CLcdView
- setLcdOffsetLines : CLcdView
- setLcdOriginX : CLcdView
- setLcdOriginY : CLcdView
- setLcdPixelX : CLcdView
- setLcdPixelY : CLcdView
- siaddr : dhcp_msg
- sig_55 : _tagMBR , _tagLBR
- sig_aa : _tagMBR , _tagLBR
- signature : _tagEBPB , _tagEBPB32
- size : MINFS_file_info_t , notestack_t
- size_0 : _tagPTINFO
- size_1 : _tagPTINFO
- size_2 : _tagPTINFO
- size_3 : _tagPTINFO
- slewrate : aout_channel_t
- sname : dhcp_msg
- speed : mios32_enc_config_t
- speed_par : mios32_enc_config_t
- spi_receives : sysex_timeout_ctr_flags_t
- square : psg_chip_t
- sr : sid_voice_t , mios32_enc_config_t
- src_chn : midi_router_node_entry_t
- src_port : midi_router_node_entry_t
- ssg_enable : opn2_operator_t
- ssg_hold : opn2_operator_t
- ssg_init : opn2_operator_t
- ssg_toggle : opn2_operator_t
- ssgreg : opn2_operator_t
- start_0 : _tagPTINFO
- start_1 : _tagPTINFO
- start_2 : _tagPTINFO
- start_3 : _tagPTINFO
- start_cs_h : _tagPTINFO
- start_cs_l : _tagPTINFO
- start_h : _tagPTINFO
- startclus_h_h : _tagDIRENT
- startclus_h_l : _tagDIRENT
- startclus_l_h : _tagDIRENT
- startclus_l_l : _tagDIRENT
- StartItem : UW_ListBox
- startsector : _tagVOLINFO
- state : dhcpc_state , enc_state_t , uip_tcp_appstate_t
- step : midi_clk_pos_t
- STOP_REQUESTED : transfer_state_t
- STRCH : PHYREG
- stringFullFunct : scs_menu_item_t
- stringFunct : scs_menu_item_t
- subtick : midi_clk_pos_t
- suspended : mf_state_t
- sustain : sid_voice_t , opl3_operator_t
- swinsid_mode : sid_regs_t
- swinsid_phase : sid_regs_t
- sync : sid_voice_t
- synthtype : opl3_channel_t
- sysex_ctr : midi_rec_t
- SysSpecVersion : mios32_sdcard_csd_t
- system : _tagEBPB32 , _tagEBPB