# modules/msd/STM32F10x/msd_desc.c File Reference

`#include "msd_desc.h"`

## Variables
const uint8_t | MSD_MASS_DeviceDescriptor [MSD_MASS_SIZ_DEVICE_DESC]
const uint8_t | MSD_MASS_ConfigDescriptor [MSD_MASS_SIZ_CONFIG_DESC]
const uint8_t | MSD_MASS_StringLangID [MSD_MASS_SIZ_STRING_LANGID]
const uint8_t | MSD_MASS_StringVendor [MSD_MASS_SIZ_STRING_VENDOR]
const uint8_t | MSD_MASS_StringProduct [MSD_MASS_SIZ_STRING_PRODUCT]
uint8_t | MSD_MASS_StringSerial [MSD_MASS_SIZ_STRING_SERIAL]
const uint8_t | MSD_MASS_StringInterface [MSD_MASS_SIZ_STRING_INTERFACE]

## Variable Documentation

const uint8_t MSD_MASS_ConfigDescriptor[MSD_MASS_SIZ_CONFIG_DESC]

const uint8_t MSD_MASS_DeviceDescriptor[MSD_MASS_SIZ_DEVICE_DESC]

Initial value:

      {
        0x12,
        0x01,
        0x00,
        0x02,
        0x00,
        0x00,
        0x00,
        0x40,
        0x83,
        0x04,
        0x20,
        0x57,
        0x00,
        0x02,
        1,

        2,

        3,

        0x01
      }

const uint8_t MSD_MASS_StringInterface[MSD_MASS_SIZ_STRING_INTERFACE]

Initial value:

      {
        MSD_MASS_SIZ_STRING_INTERFACE,
        0x03,

        'S', 0, 'T', 0, ' ', 0, 'M', 0, 'a', 0, 's', 0, 's', 0
      }

const uint8_t MSD_MASS_StringLangID[MSD_MASS_SIZ_STRING_LANGID]

Initial value:

      {
        MSD_MASS_SIZ_STRING_LANGID,
        0x03,
        0x09,
        0x04
      }

const uint8_t MSD_MASS_StringProduct[MSD_MASS_SIZ_STRING_PRODUCT]

Initial value:

      {
        MSD_MASS_SIZ_STRING_PRODUCT,
        0x03,

        'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '3', 0, '2', 0, ' ', 0, 'M', 0, 'a', 0, 's', 0,
        's', 0, ' ', 0, 'S', 0, 't', 0, 'o', 0, 'r', 0, 'a', 0, 'g', 0, 'e', 0

      }

uint8_t MSD_MASS_StringSerial[MSD_MASS_SIZ_STRING_SERIAL]

Initial value:

      {
        MSD_MASS_SIZ_STRING_SERIAL,
        0x03,

        'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '3', 0, '2', 0, '1', 0, '0', 0
      }

const uint8_t MSD_MASS_StringVendor[MSD_MASS_SIZ_STRING_VENDOR]

Initial value:

      {
        MSD_MASS_SIZ_STRING_VENDOR,
        0x03,

        'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, 'i', 0, 'c', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'e', 0,
        'l', 0, 'e', 0, 'c', 0, 't', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'n', 0, 'i', 0,
        'c', 0, 's', 0
      }