### - b -

- BPB : dosfs.h
- Bulk_Only_CBW : msd_bot.h
- Bulk_Only_CSW : msd_bot.h
- BYTE : integer.h

### - c -

- CHAR : integer.h

### - d -

- databuf_t : minfs_ram.c
- DEVICE_STATE : mios32_usb.c
- DIR : ff.h
- DIRENT : dosfs.h
- DIRINFO : dosfs.h
- DSTATUS : diskio.h
- DWORD : integer.h

### - e -

- EBPB : dosfs.h
- EBPB32 : dosfs.h

### - f -

- FATFS : ff.h
- FIL : ff.h
- FILEINFO : dosfs.h
- FILINFO : ff.h

### - i -

- INT : integer.h

### - l -

- LBR : dosfs.h
- LONG : integer.h

### - m -

- MATRIX : calibrate.h
- MBR : dosfs.h

### - p -

- PBPB : dosfs.h
- PDIRENT : dosfs.h
- PDIRINFO : dosfs.h
- PEBPB : dosfs.h
- PEBPB32 : dosfs.h
- PFILEINFO : dosfs.h
- PLBR : dosfs.h
- PMBR : dosfs.h
- POINT : calibrate.h
- PPTINFO : dosfs.h
- PTINFO : dosfs.h
- PVOLINFO : dosfs.h

### - r -

- REG : mios32_enc28j60_regs.h

### - s -

- s16 : mios32_datatypes.h
- s32 : mios32_datatypes.h
- s8 : mios32_datatypes.h
- sc16 : mios32_datatypes.h
- sc32 : mios32_datatypes.h
- sc8 : mios32_datatypes.h
- SHORT : integer.h

### - u -

- u16 : mios32_datatypes.h
- u16_t : uip-conf.h
- u32 : mios32_datatypes.h
- u8 : mios32_datatypes.h
- u8_t : uip-conf.h
- uc16 : mios32_datatypes.h
- uc32 : mios32_datatypes.h
- uc8 : mios32_datatypes.h
- UCHAR : integer.h
- UINT : integer.h
- uip_stats_t : uip-conf.h
- uip_udp_appstate_t : dhcpc.h
- ULONG : integer.h
- USHORT : integer.h

### - v -

- VOLINFO : dosfs.h
- vs16 : mios32_datatypes.h
- vs32 : mios32_datatypes.h
- vs8 : mios32_datatypes.h
- vsc16 : mios32_datatypes.h
- vsc32 : mios32_datatypes.h
- vsc8 : mios32_datatypes.h
- vu16 : mios32_datatypes.h
- vu32 : mios32_datatypes.h
- vu8 : mios32_datatypes.h
- vuc16 : mios32_datatypes.h
- vuc32 : mios32_datatypes.h
- vuc8 : mios32_datatypes.h

### - w -

- WCHAR : integer.h
- WORD : integer.h

### - x -

- XCHAR : ff.h