# mios32/MIOSJUCE/mios32_uart.c File Reference

`#include <mios32.h>`

## Defines
#define | MIOS32_UART0_IRQHANDLER_FUNC void USART1_IRQHandler(void)
#define | MIOS32_UART1_IRQHANDLER_FUNC void USART3_IRQHandler(void)
## Functions
s32 | MIOS32_UART_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferFree (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferUsed (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferGet (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferPeek (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferPut (u8 uart, u8 b)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferFree (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferUsed (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferGet (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferPutMore_NonBlocking (u8 uart, u8 *buffer, u16 len)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferPutMore (u8 uart, u8 *buffer, u16 len)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferPut_NonBlocking (u8 uart, u8 b)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferPut (u8 uart, u8 b)