<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t.html#g4cdda0d3cde753406ce39e0c6e07a983" title="MIOS32_UART_RxBufferGet" alt="" coords="263,29,436,53">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_s_b___c_o_m.html#g9736357c346f9c0efd4c22859684f5b8" title="MIOS32_USB_COM_RxBufferGet" alt="" coords="249,77,449,101">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#gf120e75527ddf938d55b8504aaa44a44" title="MIOS32_IRQ_Disable" alt="" coords="500,5,636,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#g277a766732d6882cad13a4d6c7e03d03" title="MIOS32_IRQ_Enable" alt="" coords="501,53,635,77">
