### - e -

- ebpb : _tagLBR
- ebpb32 : _tagLBR
- EBSTCONbits : _REG
- EBSTCONbits2 : _REG
- ECC : mios32_sdcard_csd_t
- ECOCONbits : _REG
- ECOCONbits2 : _REG
- ECON1bits : _REG
- ECON2bits : _REG
- EFLOCONbits : _REG
- EFLOCONbits2 : _REG
- EIEbits : _REG
- EIRbits : _REG
- En : Matrix
- enable : UW_Window
- end_cs_h : _tagPTINFO
- end_cs_l : _tagPTINFO
- end_h : _tagPTINFO
- EraseGrMul : mios32_sdcard_csd_t
- EraseGrSize : mios32_sdcard_csd_t
- ERXFCONbits : _REG
- ESTATbits : _REG
- event : mios32_midi_package_t
- event_type : seq_midi_out_queue_item_t
- evnt0 : mios32_midi_package_t
- evnt1 : mios32_midi_package_t
- evnt2 : mios32_midi_package_t
- ExcessiveDefer : TXSTATUS
- expected_bytes : midi_rec_t
- extflags_h : _tagEBPB32
- extflags_l : _tagEBPB32
- ExtraProperties : UW_Window