<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___m_i_d_i.html#gf5287553167123159564141481c02146" title="MIOS32_MIDI_SendDebugMessage" alt="" coords="169,201,380,225">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_d_c_a_r_d.html#g317f2f51240b3c5770ab4ceba9db382f" title="MIOS32_SDCARD_SectorWrite" alt="" coords="180,372,369,396">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___m_i_d_i.html#g7ba06e1d5b0f8e5f4ed9bb88b996ffaf" title="MIOS32_MIDI_DeviceIDGet" alt="" coords="448,249,616,273">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___m_i_d_i.html#gdd5d5dffc6b23b48f8cb9a514066e601" title="MIOS32_MIDI_SendSysEx" alt="" coords="451,91,613,115">
<area shape="rect" href="$printf-stdarg_8c.html#7408e892dd48c6ce39b5821d917a3dd2" title="vsprintf" alt="" coords="501,201,563,225">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___m_i_d_i.html#gfe9e8fe4a28b6b86e4308b8b807ad0f1" title="MIOS32_MIDI_SendPackage" alt="" coords="683,79,859,103">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_i_c___m_i_d_i.html#gd8a913e5e971b1b6d02872e645e66658" title="MIOS32_IIC_MIDI_PackageSend" alt="" coords="915,103,1112,127">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t___m_i_d_i.html#gcdc83cb76f79240bf1c46a880a2f88b8" title="MIOS32_UART_MIDI_PackageSend" alt="" coords="907,55,1120,79">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_s_b___m_i_d_i.html#g0e70a2311db052b2e9499546581211e5" title="MIOS32_USB_MIDI_PackageSend" alt="" coords="1209,5,1415,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t___m_i_d_i.html#g3d4fec846ec1ade9ab20c532692c83ce" title="MIOS32_UART_MIDI_PackageSend_NonBlocking" alt="" coords="1169,105,1455,129">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t___m_i_d_i.html#g7a308ea222f567ded322b1a44a97e0ba" title="MIOS32_UART_MIDI_CheckAvailable" alt="" coords="1504,153,1725,177">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t___m_i_d_i.html#g13a4a17f2f5f2a20b12113d1f659e58c" title="MIOS32_UART_MIDI_RS_Reset" alt="" coords="1816,56,2011,80">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t.html#gdc92bf985eae46e660177949c69a9c86" title="MIOS32_UART_TxBufferPutMore" alt="" coords="1515,105,1715,129">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#gf120e75527ddf938d55b8504aaa44a44" title="MIOS32_IRQ_Disable" alt="" coords="2103,32,2239,56">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#g277a766732d6882cad13a4d6c7e03d03" title="MIOS32_IRQ_Enable" alt="" coords="2104,80,2237,104">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t.html#g9caba80d0beff3b0eb072d70820845d6" title="MIOS32_UART_TxBufferPutMore_NonBlocking" alt="" coords="1777,104,2049,128">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_s_b___m_i_d_i.html#g250b38cef6f769d180cdd7d6f04f77e6" title="MIOS32_USB_MIDI_PackageSend_NonBlocking" alt="" coords="1775,8,2052,32">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_d_c_a_r_d.html#gf9dae6d1c88d7b32241e4fbe87d0037c" title="MIOS32_SDCARD_SendSDCCmd" alt="" coords="429,468,635,492">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gfa4ea61a948eab9ce0a778b6b010a5d4" title="MIOS32_SPI_RC_PinSet" alt="" coords="693,493,848,517">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="688,372,853,396">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gbcdae72100df8b893ee4684ad6763afb" title="MIOS32_SPI_TransferBlock" alt="" coords="447,396,617,420">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="439,297,625,321">
