Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - r -

- RAMSIZE : mios32_enc28j60.c
- RBM : mios32_enc28j60.c
- RCLK2_PIN : microvga.c
- RCLK2_PORT : microvga.c
- RCR : mios32_enc28j60.c
- READ_CAPACITY10_DATA_LEN : msd_scsi.h
- READ_ERROR : msc_scsi.c
- READ_FORMAT_CAPACITY_DATA_LEN : msd_scsi.h
- READ_FROM_VALID_PAGE : eeprom.c
- READ_MODIFY_WRITE_OFF : app_lcd_st7637.h
- RECEIVE_DATA : eeprom.c
- RECOVERED_ERROR : msd_scsi.h
- RED : conio.h , UWindows.h
- Refresh : UWindows.c , UWindows.h
- REG : mios32_enc28j60_regs.h
- reinit() : app_lcd.c
- REPEAT_CTR_RELOAD : mios32_mf.c
- Request : mios32_usb_com.c
- REQUEST_SENSE_DATA_LEN : msd_scsi.h
- RES_ERROR : diskio.h
- RES_NOTRDY : diskio.h
- RES_OK : diskio.h
- RES_PARERR : diskio.h
- RES_WRPRT : diskio.h
- RGB_BLACK : UWindows.h
- RGB_BLUE : UWindows.h
- RGB_GREEN : UWindows.h
- RGB_LIGHTBLUE : UWindows.h
- RGB_MAGENTA : UWindows.h
- RGB_MAKE : UWindows.h
- RGB_ORANGE : UWindows.h
- RGB_PINK : UWindows.h
- RGB_RED : UWindows.h
- RGB_WHITE : UWindows.h
- RGB_YELLOW : UWindows.h
- RIGHT : UWindows.h
- RIT_PERIPHERAL_FRQ : mios32_delay.c
- ROMDEF : conio.h
- RTC_PREDIVIDER : mios32_sys.c
- runmenu() : ui.c , ui.h
- RX_BUFFER_MAX_ANALYSIS : mios32_usb_midi.c
- RXEND : mios32_enc28j60.c
- RXSIZE : mios32_enc28j60.c
- RXSTART : mios32_enc28j60.c
- RXSTOP : mios32_enc28j60.c