<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_d_c_a_r_d.html#g09cfca6ab1bf4ee06ca4bf0c170ffdb9" title="MIOS32_SDCARD_PowerOn" alt="" coords="261,156,437,180">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_d_c_a_r_d.html#gf9dae6d1c88d7b32241e4fbe87d0037c" title="MIOS32_SDCARD_SendSDCCmd" alt="" coords="485,56,691,80">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gfa4ea61a948eab9ce0a778b6b010a5d4" title="MIOS32_SPI_RC_PinSet" alt="" coords="744,56,899,80">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="739,205,904,229">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="495,253,681,277">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___d_e_l_a_y.html#g4a62f99a75fe22d9d02f1dd635432a27" title="MIOS32_DELAY_Wait_uS" alt="" coords="508,205,668,229">
