<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#g491031b2c4070b4a61d8b4e66e4c6222" title="MIOS32_ENC28J60_BankSel" alt="" coords="272,52,451,76">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#g62a8ba90be05ee8616b08a445cd9df5e" title="MIOS32_ENC28J60_WriteReg" alt="" coords="507,101,691,125">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="268,151,455,175">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_y_s.html#ge6c2655f023610e359a2e0d4ffed978e" title="MIOS32_SYS_SerialNumberGet" alt="" coords="265,199,457,223">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gf170b29f7a5c4fc50100e63d95ed9250" title="MIOS32_ENC28J60_BFCReg" alt="" coords="509,5,688,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#g83afe9efa231064946b5b8a40e364680" title="MIOS32_ENC28J60_BFSReg" alt="" coords="509,53,688,77">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="739,77,904,101">
