### - c -

- CALC_PEC : minfs.c
- CAN_PERIPHERAL_FRQ : mbnet_hal.c
- CBW_SIGNATURE : msc_bot.c
- CCR_ENABLE : mios32_spi.c
- CH_HEIGHT : UWindows.h
- CH_WIDTH : UWindows.h
- CHAR_1_INDEX : UW_CharSet.h
- CHAR_A_INDEX : UW_CharSet.h
- CHAR_a_INDEX : UW_CharSet.h
- CHAR_ALPHA_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_BKSPC_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_CANCEL_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_CAPS_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_CHR_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_GROUP : UW_CharSet.h
- CHAR_NEXT_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_NUM_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_OK_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_PER_ROW : UW_CharSet.h
- CHAR_PLUS_INDEX : UW_CharSet.h
- CHAR_PREV_POS : UW_CharSet.h
- CHAR_SET_LENGTH : UW_CharSet.h
- CHAR_SPACE_POS : UW_CharSet.h
- CLEAR_COMM_FEATURE : mios32_usb_com.c
- CLOCKWISE_OUTPUT : app_lcd_st7637.h
- COPY_ABORTED : msd_scsi.h
- CS_ENDPOINT : mios32_usb.c
- CS_INTERFACE : mios32_usb.c
- CSN_0 : mios32_enc28j60.c
- CSN_1 : mios32_enc28j60.c
- CSW_CMD_FAILED : msd_bot.h
- CSW_CMD_PASSED : msd_bot.h
- CSW_DATA_LENGTH : msd_bot.h
- CSW_PHASE_ERROR : msd_bot.h
- CSW_SIGNATURE : msc_bot.c
- CT_BLOCK : mios32_sdcard.c
- CT_MMC : mios32_sdcard.c
- CT_SD1 : mios32_sdcard.c
- CT_SD2 : mios32_sdcard.c
- CT_SDC : mios32_sdcard.c
- CTRL_EJECT : diskio.h
- CTRL_LOCK : diskio.h
- CTRL_POWER : diskio.h
- CTRL_SYNC : diskio.h
- CURSOR_SIZE : UWindows.c
- CYCLIC : md5.c