Here is a list of all struct and union fields with links to the structures/unions they belong to:

### - l -

- label : _tagEBPB , _tagEBPB32 , _tagVOLINFO
- LACFG : PHYREG
- LACFG0 : PHYREG
- LACFG1 : PHYREG
- LACFG2 : PHYREG
- LACFG3 : PHYREG
- last1 : enc_state_t
- last12 : enc_state_t
- last2 : enc_state_t
- last_clust : _FATFS_
- last_transfer_error : iic_rec_t
- latchedaddr : psg_chip_t
- LATECOL : _REG
- LateCollision : TXSTATUS
- LBCFG : PHYREG
- LBCFG0 : PHYREG
- LBCFG1 : PHYREG
- LBCFG2 : PHYREG
- LBCFG3 : PHYREG
- lcd_type : mios32_lcd_parameters_t
- lcdBorderX : CLcdView
- lcdBorderY : CLcdView
- lcdCharHeight : CLcdView
- lcdCharWidth : CLcdView
- lcdClear : CLcdView
- lcdCmd() : CLcd , CLcdView , CLcd
- lcdColumns : CLcd
- lcdData() : CLcd , CLcdView , CLcd
- lcdLines : CLcd
- lcdOffsetColumns : CLcdView
- lcdOffsetLines : CLcdView
- lcdPixelX : CLcdView
- lcdPixelY : CLcdView
- lcdPrintChar : CLcdView
- lcdPrintString : CLcdView
- lcdScreen : CLcd
- lcdSpecialCharInit : CLcdView
- lcdSpecialCharsInit : CLcdView
- lease_time : dhcpc_state
- led_first_dout_sr : blm_x_config_t
- left : opl3_channel_t
- len : notestack_t , seq_midi_out_queue_item_t
- length : UW_Window
- LengthCheckError : RXSTATUS , TXSTATUS
- LengthOutOfRange : RXSTATUS , TXSTATUS
- lfo_enabled : opn2_chip_t
- lfo_freq : opn2_chip_t
- lfoampd : opn2_channel_t
- lfofreqd : opn2_channel_t
- lfooutreg : opn2_channel_t
- lforeg : opn2_chip_t
- LFRQ : PHYREG
- LFRQ0 : PHYREG
- LFRQ1 : PHYREG
- line_offset : mios32_lcd_bitmap_t
- LINKIE : _REG
- LINKIF : _REG
- LLSTAT : PHYREG
- lstaccdate_h : _tagDIRENT
- lstaccdate_l : _tagDIRENT
- LSTAT : PHYREG