### - l -

- L : jsw_rand.c
- LCD_MAX_COLUMNS : CLcd.h
- LCD_MAX_LINES : CLcd.h
- LD2PD : ff.h
- LD2PT : ff.h
- LD_DWORD : ff.h
- LD_WORD : ff.h
- LDIR_Attr : ff.h
- LDIR_Chksum : ff.h
- LDIR_FstClusLO : ff.h
- LDIR_Ord : ff.h
- LDIR_Type : ff.h
- LE_GET : minfs.c
- LE_SET : minfs.c
- LE_WORD : mios32_usb.c , msd.c
- LEAVE_FF : ff.c
- list_entry : list.h
- list_for_each : list.h
- list_for_each_entry : list.h
- list_for_each_entry_safe : list.h
- list_for_each_prev : list.h
- list_for_each_safe : list.h
- LIST_HEAD : list.h
- LIST_HEAD_INIT : list.h
- LSR_BI : mios32_uart.c
- LSR_FE : mios32_uart.c
- LSR_OE : mios32_uart.c
- LSR_PE : mios32_uart.c
- LSR_RDR : mios32_uart.c
- LSR_RXFE : mios32_uart.c
- LSR_TEMT : mios32_uart.c
- LSR_THRE : mios32_uart.c
- LUN_DATA_LENGTH : msd.c