### - p -

- p_buf : MINFS_block_buf_t
- p_fs : MINFS_file_t
- package : seq_midi_out_queue_item_t , midi_rec_t
- PacketDefer : TXSTATUS
- PADCFG : _REG
- PADCFG0 : _REG
- PADCFG1 : _REG
- PADCFG2 : _REG
- page : scs_menu_page_t
- PANIC : mbnet_state_t
- paritytype : LINE_CODING
- PartBlockRead : mios32_sdcard_csd_t
- PASSALL : _REG
- path_part : mios32_osc_args_t
- PauseControlFrame : RXSTATUS
- PAUSEControlFrame : TXSTATUS
- PDPXMD : PHYREG
- pec_width : MINFS_fs_calc_t
- percussion : opl3_chip_t
- PERMANENT_OFF : mbnet_state_t
- PermWrProtect : mios32_sdcard_csd_t
- PFDPX : PHYREG
- PGEIE : PHYREG
- PGIF : PHYREG
- PHCON1bits : PHYREG
- PHCON2bits : PHYREG
- PHDPX : PHYREG
- PHDREN : _REG
- PHID2bits : PHYREG
- PHID2bits2 : PHYREG
- PHIEbits : PHYREG
- PHIRbits : PHYREG
- PHLCONbits : PHYREG
- PHLCONbits2 : PHYREG
- PHSTAT1bits : PHYREG
- PHSTAT2bits : PHYREG
- PID : PHYREG
- PID19 : PHYREG
- PID20 : PHYREG
- PID21 : PHYREG
- PID22 : PHYREG
- PID23 : PHYREG
- PID24 : PHYREG
- ping : sysex_state_t
- PING_BYTE_RECEIVED : sysex_state_t
- pitch : aout_channel_t
- pitchrange : aout_channel_t
- PKTDEC : _REG
- PKTIE : _REG
- PKTIF : _REG
- PLNKIE : PHYREG
- PLNKIF : PHYREG
- PLOOPBK : PHYREG
- PLRITY : PHYREG
- PMEN : _REG
- pointer : _tagFILEINFO
- populated : MINFS_block_buf_t
- port : midi_port_entry_t , seq_midi_out_queue_item_t
- pos : mf_state_t , mios32_enc_config_t
- PPN0 : PHYREG
- PPN1 : PHYREG
- PPN2 : PHYREG
- PPN3 : PHYREG
- PPN4 : PHYREG
- PPN5 : PHYREG
- PPNH : PHYREG
- PPNL : PHYREG
- PPWRSV : PHYREG
- predivider : enc_state_t
- PREV : PHYREG
- prev : list_head
- PREV0 : PHYREG
- PREV1 : PHYREG
- PREV2 : PHYREG
- PREV3 : PHYREG
- prev_acc : enc_state_t
- prev_row : keyboard_config_t
- prev_state_dec : enc_state_t
- prev_state_inc : enc_state_t
- PreviouslyIgnored : RXSTATUS
- ProdName : mios32_sdcard_cid_t
- ProdRev : mios32_sdcard_cid_t
- ProdSN : mios32_sdcard_cid_t
- program_change : mios32_midi_package_t
- protocol_version : mbnet_msg_t
- PRST : PHYREG
- PSEL : _REG
- psg : genesis_t
- psg_ready : genesis_board_t
- PSV : _REG
- PSV0 : _REG
- PSV1 : _REG
- PSV2 : _REG
- pt : dhcpc_state
- ptable : _tagMBR
- pw_h : sid_voice_t
- pw_l : sid_voice_t
- pwm_ctr : mf_state_t
- pwm_duty_cycle_down : mios32_mf_config_t
- pwm_duty_cycle_up : mios32_mf_config_t
- pwm_period : mios32_mf_config_t
- PWRSV : _REG