<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node3" href="$group___m_i_o_s32___i_i_c___m_i_d_i.html#ga3063dbfe4ca14f8a1ccc0bad601bb922" title="MIOS32_IIC_MIDI_Periodic_mS" alt="" coords="239,5,436,35"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i___m_i_d_i.html#ga8abffbf68687702275f247e47b347934" title="MIOS32_SPI_MIDI_Periodic_mS" alt="" coords="237,112,437,141"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t___m_i_d_i.html#ga968d3cfdefc2d9ca6979042eb6cc69aa" title="MIOS32_UART_MIDI_Periodic_mS" alt="" coords="231,59,444,88"/>
<area shape="rect" id="node26" href="$group___m_i_o_s32___u_s_b___m_i_d_i.html#ga7e7eb1eebc52469e95d7c14dcc506a60" title="MIOS32_USB_MIDI_Periodic_mS" alt="" coords="235,165,440,195"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#gaf120e75527ddf938d55b8504aaa44a44" title="MIOS32_IRQ_Disable" alt="" coords="519,5,660,35"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#ga277a766732d6882cad13a4d6c7e03d03" title="MIOS32_IRQ_Enable" alt="" coords="520,59,659,88"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i___m_i_d_i.html#gada04cfff22cc9a7702ece7886ccca83f" title="MIOS32_SPI_MIDI_Enabled" alt="" coords="501,219,677,248"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gafa4ea61a948eab9ce0a778b6b010a5d4" title="MIOS32_SPI_RC_PinSet" alt="" coords="509,272,669,301"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gabcdae72100df8b893ee4684ad6763afb" title="MIOS32_SPI_TransferBlock" alt="" coords="503,112,676,141"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="495,165,684,195"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="733,139,901,168"/>
</map>
