<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___b_o_a_r_d.html#g5355ab6c479ed4a6a44bacf3adee254d" title="MIOS32_BOARD_DAC_PinInit" alt="" coords="151,5,335,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g41a429cba0f36c8c05ec0ef5873d6d0d" title="MIOS32_SPI_IO_Init" alt="" coords="177,53,308,77">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gfa4ea61a948eab9ce0a778b6b010a5d4" title="MIOS32_SPI_RC_PinSet" alt="" coords="165,101,320,125">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="384,176,549,200">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#g97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="149,200,336,224">
