<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___c_o_m.html#g58c1b07b8b35c592f1a1a929e23e8b02" title="MIOS32_COM_SendBuffer" alt="" coords="272,53,437,77">
<area shape="rect" href="$printf-stdarg_8c.html#7408e892dd48c6ce39b5821d917a3dd2" title="vsprintf" alt="" coords="324,101,385,125">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t.html#gdc92bf985eae46e660177949c69a9c86" title="MIOS32_UART_TxBufferPutMore" alt="" coords="499,29,699,53">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_s_b___c_o_m.html#g4f17af606a9b50f99326aaa4a38e0294" title="MIOS32_USB_COM_TxBufferPutMore" alt="" coords="487,77,711,101">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t.html#g9caba80d0beff3b0eb072d70820845d6" title="MIOS32_UART_TxBufferPutMore_NonBlocking" alt="" coords="773,29,1045,53">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#gf120e75527ddf938d55b8504aaa44a44" title="MIOS32_IRQ_Disable" alt="" coords="1108,5,1244,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#g277a766732d6882cad13a4d6c7e03d03" title="MIOS32_IRQ_Enable" alt="" coords="1109,53,1243,77">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_s_b___c_o_m.html#gb0e3a65729c51b16ef32695ac814a064" title="MIOS32_USB_COM_TxBufferPutMore_NonBlocking" alt="" coords="760,77,1059,101">
