<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node3" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga491031b2c4070b4a61d8b4e66e4c6222" title="MIOS32_ENC28J60_BankSel" alt="" coords="815,249,1001,278"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gaeed476e8c35c609476224d2e88cda79e" title="MIOS32_ENC28J60_PowerOn" alt="" coords="281,353,471,382"/>
<area shape="rect" id="node22" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i___m_i_d_i.html#gada04cfff22cc9a7702ece7886ccca83f" title="MIOS32_SPI_MIDI_Enabled" alt="" coords="820,609,996,638"/>
<area shape="rect" id="node24" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="813,662,1003,692"/>
<area shape="rect" id="node35" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gaaaff4d26a34d7df223cf72ce0144cfff" title="MIOS32_ENC28J60_ReadMACReg" alt="" coords="799,378,1017,408"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gaf170b29f7a5c4fc50100e63d95ed9250" title="MIOS32_ENC28J60_BFCReg" alt="" coords="1077,250,1264,280"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga83afe9efa231064946b5b8a40e364680" title="MIOS32_ENC28J60_BFSReg" alt="" coords="1077,304,1264,333"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="1312,277,1480,306"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga4a03e7bf2410279651ce0437c01d62f8" title="MIOS32_ENC28J60_MAC_AddrSet" alt="" coords="520,558,739,588"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga62a8ba90be05ee8616b08a445cd9df5e" title="MIOS32_ENC28J60_WriteReg" alt="" coords="813,449,1003,478"/>
<area shape="rect" id="node29" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#ga89c5e971d01cdeed0798b467fff56b78" title="MIOS32_ENC28J60_MACPut" alt="" coords="1079,42,1263,72"/>
<area shape="rect" id="node32" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gab6e87ab08a15bbee7c00885d16ea1b69" title="MIOS32_ENC28J60_ReadETHReg" alt="" coords="521,94,737,124"/>
<area shape="rect" id="node38" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gac56d5ffd8d756845dc9c726928095ed2" title="MIOS32_ENC28J60_SendSystemReset" alt="" coords="788,170,1028,200"/>
<area shape="rect" id="node44" href="$group___m_i_o_s32___e_n_c28_j60.html#gab554c985b3ec09628b09aa67b554a228" title="MIOS32_ENC28J60_WritePHYReg" alt="" coords="521,353,737,382"/>
<area shape="rect" id="node50" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga41a429cba0f36c8c05ec0ef5873d6d0d" title="MIOS32_SPI_IO_Init" alt="" coords="563,249,696,278"/>
<area shape="rect" id="node27" href="$group___m_i_o_s32___s_y_s.html#gae6c2655f023610e359a2e0d4ffed978e" title="MIOS32_SYS_SerialNumberGet" alt="" coords="809,556,1007,585"/>
<area shape="rect" id="node40" href="$group___m_i_o_s32___d_e_l_a_y.html#ga4a62f99a75fe22d9d02f1dd635432a27" title="MIOS32_DELAY_Wait_uS" alt="" coords="1088,146,1253,176"/>
</map>
