<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node3" href="$group___m_i_o_s32___b_o_a_r_d.html#ga2c3936928bf7d76eeed6d5644963637b" title="MIOS32_BOARD_DAC_PinSet" alt="" coords="157,5,349,35"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$group___m_i_o_s32___d_e_l_a_y.html#ga4a62f99a75fe22d9d02f1dd635432a27" title="MIOS32_DELAY_Wait_uS" alt="" coords="171,59,336,88"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#gaf120e75527ddf938d55b8504aaa44a44" title="MIOS32_IRQ_Disable" alt="" coords="183,112,324,141"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#ga277a766732d6882cad13a4d6c7e03d03" title="MIOS32_IRQ_Enable" alt="" coords="184,165,323,195"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gafa4ea61a948eab9ce0a778b6b010a5d4" title="MIOS32_SPI_RC_PinSet" alt="" coords="173,219,333,248"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="397,297,565,327"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="159,323,348,352"/>
</map>
