# mios32/STM32F4xx/mios32_uart.c File Reference

`#include <mios32.h>`

## Defines
#define | NUM_SUPPORTED_UARTS MIOS32_UART_NUM
#define | MIOS32_UART0_TX_PORT GPIOA
#define | MIOS32_UART0_TX_PIN GPIO_Pin_2
#define | MIOS32_UART0_RX_PORT GPIOA
#define | MIOS32_UART0_RX_PIN GPIO_Pin_3
#define | MIOS32_UART0 USART2
#define | MIOS32_UART0_IRQ_CHANNEL USART2_IRQn
#define | MIOS32_UART0_IRQHANDLER_FUNC void USART2_IRQHandler(void)
#define | MIOS32_UART0_REMAP_FUNC { GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2); }
#define | MIOS32_UART1_TX_PORT GPIOD
#define | MIOS32_UART1_TX_PIN GPIO_Pin_8
#define | MIOS32_UART1_RX_PORT GPIOD
#define | MIOS32_UART1_RX_PIN GPIO_Pin_9
#define | MIOS32_UART1 USART3
#define | MIOS32_UART1_IRQ_CHANNEL USART3_IRQn
#define | MIOS32_UART1_IRQHANDLER_FUNC void USART3_IRQHandler(void)
#define | MIOS32_UART1_REMAP_FUNC { GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_USART3); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART3); }
#define | MIOS32_UART2_TX_PORT GPIOC
#define | MIOS32_UART2_TX_PIN GPIO_Pin_6
#define | MIOS32_UART2_RX_PORT GPIOB
#define | MIOS32_UART2_RX_PIN GPIO_Pin_7
#define | MIOS32_UART2_TX USART6
#define | MIOS32_UART2_RX USART1
#define | MIOS32_UART2_TX_IRQ_CHANNEL USART6_IRQn
#define | MIOS32_UART2_RX_IRQ_CHANNEL USART1_IRQn
#define | MIOS32_UART2_TX_IRQHANDLER_FUNC void USART6_IRQHandler(void)
#define | MIOS32_UART2_RX_IRQHANDLER_FUNC void USART1_IRQHandler(void)
#define | MIOS32_UART2_REMAP_FUNC { GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART6); GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART1); }
#define | MIOS32_UART3_TX_PORT GPIOC
#define | MIOS32_UART3_TX_PIN GPIO_Pin_12
#define | MIOS32_UART3_RX_PORT GPIOD
#define | MIOS32_UART3_RX_PIN GPIO_Pin_2
#define | MIOS32_UART3 UART5
#define | MIOS32_UART3_IRQ_CHANNEL UART5_IRQn
#define | MIOS32_UART3_IRQHANDLER_FUNC void UART5_IRQHandler(void)
#define | MIOS32_UART3_REMAP_FUNC { GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_UART5); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_UART5); }
## Functions
s32 | MIOS32_UART_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_UART_BaudrateSet (u8 uart, u32 baudrate)
u32 | MIOS32_UART_BaudrateGet (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferFree (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferUsed (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferGet (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferPeek (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_RxBufferPut (u8 uart, u8 b)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferFree (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferUsed (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferGet (u8 uart)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferPutMore_NonBlocking (u8 uart, u8 *buffer, u16 len)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferPutMore (u8 uart, u8 *buffer, u16 len)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferPut_NonBlocking (u8 uart, u8 b)
s32 | MIOS32_UART_TxBufferPut (u8 uart, u8 b)