- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

# mios32/STM32F10x/mios32_board.c File Reference

`#include <mios32.h>`

## Defines
#define | J5_NUM_PINS 0
#define | J15_AVAILABLE 0
## Functions
s32 | MIOS32_BOARD_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_BOARD_LED_Init (u32 leds)
s32 | MIOS32_BOARD_LED_Set (u32 leds, u32 value)
u32 | MIOS32_BOARD_LED_Get (void)
s32 | MIOS32_BOARD_J5_PinInit (u8 pin, mios32_board_pin_mode_t mode)
s32 | MIOS32_BOARD_J5_Set (u16 value)
s32 | MIOS32_BOARD_J5_PinSet (u8 pin, u8 value)
s32 | MIOS32_BOARD_J5_Get (void)
s32 | MIOS32_BOARD_J5_PinGet (u8 pin)
s32 | MIOS32_BOARD_J15_PortInit (u32 mode)
s32 | MIOS32_BOARD_J15_DataSet (u8 data)
s32 | MIOS32_BOARD_J15_SerDataShift (u8 data)
s32 | MIOS32_BOARD_J15_RS_Set (u8 rs)
s32 | MIOS32_BOARD_J15_RW_Set (u8 rw)
s32 | MIOS32_BOARD_J15_E_Set (u8 lcd, u8 e)
s32 | MIOS32_BOARD_J15_PollUnbusy (u8 lcd, u32 time_out)
s32 | MIOS32_BOARD_DAC_PinInit (u8 chn, u8 enable)
s32 | MIOS32_BOARD_DAC_PinSet (u8 chn, u16 value)