# modules/app_lcd/pcd8544/app_lcd.h File Reference

## Defines
#define | APP_LCD_WIDTH 84
#define | APP_LCD_HEIGHT 48
#define | APP_LCD_COLOUR_DEPTH 1
#define | APP_LCD_BITMAP_SIZE ((APP_LCD_NUM_X*APP_LCD_WIDTH * APP_LCD_NUM_Y*APP_LCD_HEIGHT * APP_LCD_COLOUR_DEPTH) / 8)
## Functions
s32 | APP_LCD_Init (u32 mode)
s32 | APP_LCD_Data (u8 data)
s32 | APP_LCD_Cmd (u8 cmd)
s32 | APP_LCD_Clear (void)
s32 | APP_LCD_CursorSet (u16 column, u16 line)
s32 | APP_LCD_GCursorSet (u16 x, u16 y)
s32 | APP_LCD_SpecialCharInit (u8 num, u8 table[8])
s32 | APP_LCD_BColourSet (u32 rgb)
s32 | APP_LCD_FColourSet (u32 rgb)
s32 | APP_LCD_BitmapPixelSet (mios32_lcd_bitmap_t bitmap, u16 x, u16 y, u32 colour)
s32 | APP_LCD_BitmapPrint (mios32_lcd_bitmap_t bitmap)

## Define Documentation

#define APP_LCD_BITMAP_SIZE ((APP_LCD_NUM_X*APP_LCD_WIDTH * APP_LCD_NUM_Y*APP_LCD_HEIGHT * APP_LCD_COLOUR_DEPTH) / 8)

#define APP_LCD_COLOUR_DEPTH 1

#define APP_LCD_HEIGHT 48

#define APP_LCD_WIDTH 84

## Function Documentation

s32 APP_LCD_BColourSet | ( | u32 | rgb | ) |

s32 APP_LCD_BitmapPixelSet | ( | mios32_lcd_bitmap_t | bitmap,
|  | u16 | x,
|  | u16 | y,
|  | u32 | colour |
| ) |  |  |

s32 APP_LCD_BitmapPrint | ( | mios32_lcd_bitmap_t | bitmap | ) |

s32 APP_LCD_Clear | ( | void |  | ) |

s32 APP_LCD_Cmd | ( | u8 | cmd | ) |

s32 APP_LCD_CursorSet | ( | u16 | column,
|  | u16 | line |
| ) |  |  |

s32 APP_LCD_Data | ( | u8 | data | ) |

s32 APP_LCD_FColourSet | ( | u32 | rgb | ) |

s32 APP_LCD_GCursorSet | ( | u16 | x,
|  | u16 | y |
| ) |  |  |

s32 APP_LCD_Init | ( | u32 | mode | ) |

s32 APP_LCD_SpecialCharInit | ( | u8 | num,
|  | u8 | table[8] |
| ) |  |  |