# include/mios32/mios32_sdcard.h File Reference

## Data Structures
struct | mios32_sdcard_csd_t
struct | mios32_sdcard_cid_t
## Defines
#define | MIOS32_SDCARD_SPI 0
#define | MIOS32_SDCARD_SPI_RC_PIN 0
## Functions
s32 | MIOS32_SDCARD_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_SDCARD_PowerOn (void)
s32 | MIOS32_SDCARD_PowerOff (void)
s32 | MIOS32_SDCARD_CheckAvailable (u8 was_available)
s32 | MIOS32_SDCARD_SendSDCCmd (u8 cmd, u32 addr, u8 crc)
s32 | MIOS32_SDCARD_SectorRead (u32 sector, u8 *buffer)
s32 | MIOS32_SDCARD_SectorWrite (u32 sector, u8 *buffer)
s32 | MIOS32_SDCARD_CIDRead (mios32_sdcard_cid_t *cid)
s32 | MIOS32_SDCARD_CSDRead (mios32_sdcard_csd_t *csd)

## Define Documentation

#define MIOS32_SDCARD_SPI 0

#define MIOS32_SDCARD_SPI_RC_PIN 0