<map id="G" name="G">
<area shape="rect" id="node3" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#gaf120e75527ddf938d55b8504aaa44a44" title="MIOS32_IRQ_Disable" alt="" coords="281,5,423,35"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#ga277a766732d6882cad13a4d6c7e03d03" title="MIOS32_IRQ_Enable" alt="" coords="283,59,421,88"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i___m_i_d_i.html#gada04cfff22cc9a7702ece7886ccca83f" title="MIOS32_SPI_MIDI_Enabled" alt="" coords="264,112,440,141"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gafa4ea61a948eab9ce0a778b6b010a5d4" title="MIOS32_SPI_RC_PinSet" alt="" coords="272,165,432,195"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#gabcdae72100df8b893ee4684ad6763afb" title="MIOS32_SPI_TransferBlock" alt="" coords="265,219,439,248"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga97ec29423bee4eaf11f3d3bca206d9e1" title="MIOS32_SPI_TransferModeInit" alt="" coords="257,272,447,301"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$group___m_i_o_s32___s_p_i.html#ga5d9702d52c2729bcfa132d497a5837a4" title="MIOS32_SPI_TransferByte" alt="" coords="496,245,664,275"/>
</map>
