### - p -

- PAD_RIGHT : printf-stdarg.c
- PAD_ZERO : printf-stdarg.c
- PAGE0 : eeprom.c
- PAGE0_BASE_ADDRESS : eeprom.c
- PAGE0_END_ADDRESS : eeprom.c
- PAGE1 : eeprom.c
- PAGE1_BASE_ADDRESS : eeprom.c
- PAGE1_END_ADDRESS : eeprom.c
- PAGE_FULL : eeprom.c
- PARAMETER_LIST_LENGTH_ERROR : msd_scsi.h
- PHCON1 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON1_PDPXMD : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON1_PLOOPBK : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON1_PPWRSV : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON1_PRST : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON2 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON2_FRCLNK : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON2_HDLDIS : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON2_JABBER : mios32_enc28j60_regs.h
- PHCON2_TXDIS : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID1 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PID19 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PID20 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PID21 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PID22 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PID23 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PID24 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PPN0 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PPN1 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PPN2 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PPN3 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PPN4 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PPN5 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PREV0 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PREV1 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PREV2 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHID2_PREV3 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHIE : mios32_enc28j60_regs.h
- PHIE_PGEIE : mios32_enc28j60_regs.h
- PHIE_PLNKIE : mios32_enc28j60_regs.h
- PHIR : mios32_enc28j60_regs.h
- PHIR_PGIF : mios32_enc28j60_regs.h
- PHIR_PLNKIF : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LACFG0 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LACFG1 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LACFG2 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LACFG3 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LBCFG0 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LBCFG1 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LBCFG2 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LBCFG3 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LFRQ0 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_LFRQ1 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHLCON_STRCH : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT1 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT1_JBSTAT : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT1_LLSTAT : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT1_PFDPX : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT1_PHDPX : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT2 : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT2_COLSTAT : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT2_DPXSTAT : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT2_LSTAT : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT2_PLRITY : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT2_RXSTAT : mios32_enc28j60_regs.h
- PHSTAT2_TXSTAT : mios32_enc28j60_regs.h
- PIN_BL : app_lcd.c
- PIN_CS : app_lcd.c
- PIN_RD : app_lcd.c
- PIN_RS : app_lcd.c
- PIN_RST : app_lcd.c
- PIN_WR : app_lcd.c
- PLL_M : mios32_sys.c
- PLL_N : mios32_sys.c
- PLL_P : mios32_sys.c
- PLL_Q : mios32_sys.c
- PRINT_BUF_LEN : printf-stdarg.c
- PRIORITY_TASK_DMX : dmx.c
- PRIORITY_TASK_UIP : uip_task.c