# mios32/LPC17xx/mios32_usb_midi.c File Reference

`#include <mios32.h>`
`#include <usbapi.h>`
`#include <usbhw_lpc.h>`

## Defines
#define | RX_BUFFER_MAX_ANALYSIS 0
#define | EP2IDX(bEP) ((((bEP)&0xF)<<1)|(((bEP)&0x80)>>7))
#define | IDX2EP(idx) ((((idx)<<7)&0x80)|(((idx)>>1)&0xF))
## Functions
s32 | MIOS32_USB_MIDI_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_ChangeConnectionState (u8 connected)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_CheckAvailable (u8 cable)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_PackageSend_NonBlocking (mios32_midi_package_t package)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_PackageSend (mios32_midi_package_t package)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_PackageReceive (mios32_midi_package_t *package)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_Periodic_mS (void)
void | MIOS32_USB_MIDI_EP1_IN_Callback (u8 bEP, u8 bEPStatus)
void | MIOS32_USB_MIDI_EP2_OUT_Callback (u8 bEP, u8 bEPStatus)