# include/mios32/mios32_usb_midi.h File Reference

## Defines
#define | MIOS32_USB_MIDI_USE_AC_INTERFACE 1
#define | MIOS32_USB_MIDI_NUM_PORTS 1
#define | MIOS32_USB_MIDI_RX_BUFFER_SIZE 64
#define | MIOS32_USB_MIDI_TX_BUFFER_SIZE 64
#define | MIOS32_USB_MIDI_DATA_IN_SIZE 64
#define | MIOS32_USB_MIDI_DATA_OUT_SIZE 64
#define | MIOS32_USB_MIDI_DATA_OUT_EP 0x02
#define | MIOS32_USB_MIDI_DATA_IN_EP 0x81
## Functions
s32 | MIOS32_USB_MIDI_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_ChangeConnectionState (u8 connected)
void | MIOS32_USB_MIDI_EP1_IN_Callback (u8 bEP, u8 bEPStatus)
void | MIOS32_USB_MIDI_EP2_OUT_Callback (u8 bEP, u8 bEPStatus)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_CheckAvailable (u8 cable)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_PackageSend_NonBlocking (mios32_midi_package_t package)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_PackageSend (mios32_midi_package_t package)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_PackageReceive (mios32_midi_package_t *package)
s32 | MIOS32_USB_MIDI_Periodic_mS (void)

## Define Documentation

#define MIOS32_USB_MIDI_DATA_IN_EP 0x81

#define MIOS32_USB_MIDI_DATA_IN_SIZE 64

#define MIOS32_USB_MIDI_DATA_OUT_EP 0x02

#define MIOS32_USB_MIDI_DATA_OUT_SIZE 64

#define MIOS32_USB_MIDI_NUM_PORTS 1

#define MIOS32_USB_MIDI_RX_BUFFER_SIZE 64

#define MIOS32_USB_MIDI_TX_BUFFER_SIZE 64

#define MIOS32_USB_MIDI_USE_AC_INTERFACE 1