<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t.html#gd19acccc6494bf24c70764c81d106fc6" title="MIOS32_UART_Init" alt="" coords="245,5,371,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t___m_i_d_i.html#g13a4a17f2f5f2a20b12113d1f659e58c" title="MIOS32_UART_MIDI_RS_Reset" alt="" coords="211,53,405,77">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___u_a_r_t.html#g27e0f0a4efaf73173c9225e3e28d559a" title="MIOS32_UART_BaudrateSet" alt="" coords="453,5,629,29">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#gf120e75527ddf938d55b8504aaa44a44" title="MIOS32_IRQ_Disable" alt="" coords="473,53,609,77">
<area shape="rect" href="$group___m_i_o_s32___i_r_q.html#g277a766732d6882cad13a4d6c7e03d03" title="MIOS32_IRQ_Enable" alt="" coords="475,101,608,125">
