### - m -

- MAGENTA : conio.h
- MBNET_ACK_ERROR : mbnet.h
- MBNET_ACK_OK : mbnet.h
- MBNET_ACK_READ : mbnet.h
- MBNET_ACK_RETRY : mbnet.h
- MBNET_REQ_PING : mbnet.h
- MBNET_REQ_RAM_READ : mbnet.h
- MBNET_REQ_RAM_WRITE : mbnet.h
- MBNET_REQ_SPECIAL : mbnet.h
- MENU_CHANGE : UWindows.h
- MENU_CONTINUE : UWindows.h
- MENU_CONTINUE_COMMAND : UWindows.h
- MENU_LEAVE : UWindows.h
- MENU_LEAVE_AS_IT : UWindows.h
- MENU_REFRESH : UWindows.h
- MENU_RESTORE_COMMAND : UWindows.h
- MF_Down : mios32_mf.h
- MF_Standby : mios32_mf.h
- MF_Up : mios32_mf.h
- MIDI_DEBUG : mios32_midi.h
- MIOS32_BOARD_PIN_MODE_ANALOG : mios32_board.h
- MIOS32_BOARD_PIN_MODE_IGNORE : mios32_board.h
- MIOS32_BOARD_PIN_MODE_INPUT : mios32_board.h
- MIOS32_BOARD_PIN_MODE_INPUT_PD : mios32_board.h
- MIOS32_BOARD_PIN_MODE_INPUT_PU : mios32_board.h
- MIOS32_BOARD_PIN_MODE_OUTPUT_OD : mios32_board.h
- MIOS32_BOARD_PIN_MODE_OUTPUT_PP : mios32_board.h
- MIOS32_LCD_TYPE_CLCD : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_CLCD_DOG : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_CLCD_PP : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_GLCD_CUSTOM : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_GLCD_DOG : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_GLCD_KS0108 : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_GLCD_KS0108_INVCS : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_GLCD_SED1520 : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_GLCD_SSD1306 : mios32_lcd.h
- MIOS32_LCD_TYPE_GLCD_SSD1306_ROTATED : mios32_lcd.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_CMD_STATE_BEGIN : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_CMD_STATE_CONT : mios32_midi.h
- MIOS32_MIDI_SYSEX_CMD_STATE_END : mios32_midi.h
- MIOS32_SPI_MODE_CLK0_PHASE0 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_MODE_CLK0_PHASE1 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_MODE_CLK1_PHASE0 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_MODE_CLK1_PHASE1 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_MODE_SLAVE_CLK0_PHASE0 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_MODE_SLAVE_CLK0_PHASE1 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_MODE_SLAVE_CLK1_PHASE0 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_MODE_SLAVE_CLK1_PHASE1 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PIN_DRIVER_STRONG : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PIN_DRIVER_STRONG_OD : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PIN_DRIVER_WEAK : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PIN_DRIVER_WEAK_OD : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PIN_SLAVE_DRIVER_STRONG : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PIN_SLAVE_DRIVER_STRONG_OD : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PIN_SLAVE_DRIVER_WEAK : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PIN_SLAVE_DRIVER_WEAK_OD : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PRESCALER_128 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PRESCALER_16 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PRESCALER_2 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PRESCALER_256 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PRESCALER_32 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PRESCALER_4 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PRESCALER_64 : mios32_spi.h
- MIOS32_SPI_PRESCALER_8 : mios32_spi.h