# modules/msd/LPC17xx/msc_bot.h File Reference

## Defines
#define | MSC_BULK_OUT_EP 0x04
#define | MSC_BULK_IN_EP 0x85
## Functions
void | MSCBotReset (void)
void | MSCBotBulkOut (u8 bEP, u8 bEPStatus)
void | MSCBotBulkIn (u8 bEP, u8 bEPStatus)

## Define Documentation

#define MSC_BULK_IN_EP 0x85

#define MSC_BULK_OUT_EP 0x04

## Function Documentation

void MSCBotBulkIn | ( | u8 | bEP,
|  | u8 | bEPStatus |
| ) |  |  |

Handles the BOT bulk IN endpoint

Parameters:

  `[in]` | bEP | Endpoint number
  `[in]` | bEPStatus | Endpoint status (indicates NAK, STALL, etc)

void MSCBotBulkOut | ( | u8 | bEP,
|  | u8 | bEPStatus |
| ) |  |  |

Handles the BOT bulk OUT endpoint

Parameters:

  `[in]` | bEP | Endpoint number
  `[in]` | bEPStatus | Endpoint status (indicates NAK, STALL, etc)

Here is the call graph for this function:

void MSCBotReset | ( | void |  | ) |

Resets the BOT state machine

Here is the call graph for this function: