# modules/buflcd/buflcd.c File Reference

`#include <mios32.h>`
`#include <stdarg.h>`
`#include <string.h>`
`#include "buflcd.h"`

## Functions
s32 | BUFLCD_Init (u32 mode)
s32 | BUFLCD_MaxBufferGet (void)
s32 | BUFLCD_DeviceNumXSet (u8 num_x)
s32 | BUFLCD_DeviceNumXGet (void)
s32 | BUFLCD_DeviceNumYSet (u8 num_y)
s32 | BUFLCD_DeviceNumYGet (void)
s32 | BUFLCD_DeviceWidthSet (u8 width)
s32 | BUFLCD_DeviceWidthGet (void)
s32 | BUFLCD_DeviceHeightSet (u8 height)
s32 | BUFLCD_DeviceHeightGet (void)
s32 | BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled (void)
s32 | BUFLCD_OffsetXSet (u8 offset)
s32 | BUFLCD_OffsetXGet (void)
s32 | BUFLCD_OffsetYSet (u8 offset)
s32 | BUFLCD_OffsetYGet (void)
s32 | BUFLCD_BufferGet (char *str, u8 line, u8 len)
s32 | BUFLCD_Clear (void)
s32 | BUFLCD_FontInit (u8 *font)
s32 | BUFLCD_PrintChar (char c)
s32 | BUFLCD_CursorSet (u16 column, u16 line)
s32 | BUFLCD_Update (u8 force)
s32 | BUFLCD_PrintString (char *str)
s32 | BUFLCD_PrintFormattedString (char *format,...)
s32 | BUFLCD_PrintSpaces (int num)
s32 | BUFLCD_PrintStringPadded (char *str, u32 width)