# mios32/common/mios32_lcd.c File Reference

`#include <mios32.h>`
`#include <app_lcd.h>`
`#include <stdarg.h>`

## Functions
s32 | MIOS32_LCD_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_LCD_ParametersSet (mios32_lcd_parameters_t lcd_parameters)
s32 | MIOS32_LCD_ParametersFetchFromBslInfoRange (void)
mios32_lcd_parameters_t * | MIOS32_LCD_ParametersGet (void)
s32 | MIOS32_LCD_TypeIsGLCD (void)
const char * | MIOS32_LCD_LcdTypeName (mios32_lcd_type_t lcd_type)
s32 | MIOS32_LCD_DeviceSet (u8 device)
u8 | MIOS32_LCD_DeviceGet (void)
s32 | MIOS32_LCD_CursorSet (u16 column, u16 line)
s32 | MIOS32_LCD_GCursorSet (u16 x, u16 y)
s32 | MIOS32_LCD_CursorMapSet (u8 map_table[])
s32 | MIOS32_LCD_PrintString (const char *str)
s32 | MIOS32_LCD_PrintFormattedString (const char *format,...)
s32 | MIOS32_LCD_PrintBootMessage (void)
s32 | MIOS32_LCD_SpecialCharsInit (u8 table[64])
s32 | MIOS32_LCD_FontInit (u8 *font)
s32 | MIOS32_LCD_Data (u8 data)
s32 | MIOS32_LCD_Cmd (u8 cmd)
s32 | MIOS32_LCD_Clear (void)
s32 | MIOS32_LCD_PrintChar (char c)
s32 | MIOS32_LCD_SpecialCharInit (u8 num, u8 table[8])
s32 | MIOS32_LCD_BColourSet (u32 rgb)
s32 | MIOS32_LCD_FColourSet (u32 rgb)
mios32_lcd_bitmap_t | MIOS32_LCD_BitmapInit (u8 *memory, u16 width, u16 height, u16 line_offset, u8 colour_depth)
s32 | MIOS32_LCD_BitmapPixelSet (mios32_lcd_bitmap_t bitmap, u16 x, u16 y, u32 colour)
s32 | MIOS32_LCD_BitmapPrint (mios32_lcd_bitmap_t bitmap)
## Variables
mios32_lcd_parameters_t | mios32_lcd_parameters
u8 | mios32_lcd_device = 0
u16 | mios32_lcd_column
u16 | mios32_lcd_line
u8 | mios32_lcd_cursor_map [MIOS32_LCD_MAX_MAP_LINES]
u16 | mios32_lcd_x
u16 | mios32_lcd_y