# include/mios32/mios32_i2s.h File Reference

## Defines
#define | MIOS32_I2S_MCLK_ENABLE 0
#define | MIOS32_I2S_STANDARD I2S_Standard_Phillips
#define | MIOS32_I2S_DATA_FORMAT I2S_DataFormat_16b;
#define | MIOS32_I2S_AUDIO_FREQ 48000
## Functions
s32 | MIOS32_I2S_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_I2S_Start (u32 *buffer, u16 len, void *_callback)
s32 | MIOS32_I2S_Stop (void)

## Define Documentation

#define MIOS32_I2S_AUDIO_FREQ 48000

#define MIOS32_I2S_DATA_FORMAT I2S_DataFormat_16b;

#define MIOS32_I2S_MCLK_ENABLE 0

#define MIOS32_I2S_STANDARD I2S_Standard_Phillips