# include/mios32/mios32_iic_bs.h File Reference

## Defines
#define | MIOS32_IIC_BS_ADDR_BASE 0xa0
#define | MIOS32_IIC_BS_PORT 0
#define | MIOS32_IIC_BS_NUM 0
#define | MIOS32_IIC_BS0_SIZE 65536
#define | MIOS32_IIC_BS1_SIZE 65536
#define | MIOS32_IIC_BS2_SIZE 65536
#define | MIOS32_IIC_BS3_SIZE 65536
#define | MIOS32_IIC_BS4_SIZE 65536
#define | MIOS32_IIC_BS5_SIZE 65536
#define | MIOS32_IIC_BS6_SIZE 65536
#define | MIOS32_IIC_BS7_SIZE 65536
## Functions
s32 | MIOS32_IIC_BS_Init (u32 mode)
s32 | MIOS32_IIC_BS_ScanBankSticks (void)
s32 | MIOS32_IIC_BS_CheckAvailable (u8 bs)
s32 | MIOS32_IIC_BS_Read (u8 bs, u16 address, u8 *buffer, u8 len)
s32 | MIOS32_IIC_BS_Write (u8 bs, u16 address, u8 *buffer, u8 len)
s32 | MIOS32_IIC_BS_CheckWriteFinished (u8 bs)

## Define Documentation

#define MIOS32_IIC_BS0_SIZE 65536

#define MIOS32_IIC_BS1_SIZE 65536

#define MIOS32_IIC_BS2_SIZE 65536

#define MIOS32_IIC_BS3_SIZE 65536

#define MIOS32_IIC_BS4_SIZE 65536

#define MIOS32_IIC_BS5_SIZE 65536

#define MIOS32_IIC_BS6_SIZE 65536

#define MIOS32_IIC_BS7_SIZE 65536

#define MIOS32_IIC_BS_ADDR_BASE 0xa0

#define MIOS32_IIC_BS_NUM 0

#define MIOS32_IIC_BS_PORT 0